大田水务公司水质常规10项指标公告

（2023年09月26日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目制水厂 | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 余氯（mg/L） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 氨氮（mg/L） |
| 源水 | 19 | 5.81 | - | 微弱 | 微浑 | 2.52 | 420 | ＞1600 | 培养中 | 0.11 |
| 城区水厂 | <5 | 0.191 | 0.50 | 无 | 无 |  0.48 | 7 | 未检出 | 未检出 | <0.02 |
| 旧防疫站 | <5 | 0.186 | 0.13 | 无 | 无 | 0.72 | 17 | 未检出 | 未检出 | <0.02 |
| 出厂水国家标准(GB 5749-2006） | ≤15 | ≤1 | ≥0.1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.5 |

咨询电话：0598-7238558