大田水务公司水质常规10项指标公告

（2025年7月8日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目  制水厂 | 色度（度） | 浑浊度  （NTU） | 余氯  （mg/L） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量  （mg/L） | 菌落总数  （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群  （MPN/100mL） | 氨氮  （mg/L） |
| 源水 | 10 | 1.21 | - | 微弱 | 微浑 | 1.60 | 240 | ＞1600 | 培养中 | 0.05 |
| 城区水厂 | <5 | 0.174 | 0.45 | 无 | 无 | 0.80 | 10 | 未检出 | 未检出 | <0.02 |
| 福田大道 | <5 | 0.273 | 0.30 | 无 | 无 | 0.88 | 10 | 未检出 | 未检出 | <0.02 |
| 出厂水国家标准  (GB 5749-2022） | ≤15 | ≤1 | ≥0.1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.5 |

咨询电话：0598-7238558