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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	大田裕盛物流仓储中心建设项目

	项目代码
	略

	建设单位联系人
	略
	联系方式
	略

	建设地点
	福建省三明市大田县广平镇东景村

	地理坐标
	（东经117度44分19.890秒，北纬26度6分37.885秒）

	国民经济

行业类别
	B0610 烟煤和无烟煤开采洗选
C2529其他煤炭加工
	建设项目

行业类别
	四“煤炭开采和洗选业06”—6“烟煤和无烟煤开采洗选061”—煤炭储存、集运
二十二“石油、煤炭及其他燃料加工业25”—42“煤炭加工252”—其他煤炭加工

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	大田县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	闽发改备[2024]G120192号

	总投资（万元）
	1000 
	环保投资

（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	3%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

( 是：本项目所用厂房及设备原为石马甲煤场建设完成，2023年，裕盛公司通过股份转让方式获得其所有权。裕盛公司现阶段处于停产状态。根据《三明市生态环境局行政处罚决定书》（闽明大田罚罚决〔2026〕00005号），裕盛公司“未批先建”的环境违法行为超过两年追溯期，不再给予行政处罚；但裕盛公司未办理环境保护设施竣工验收手续即投入煤炭加工生产，该环境违法行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条，针对该环境违法行为，三明市生态环境局于2026年5月26日对裕盛公司及其法人作出行政处罚。目前，裕盛公司已缴纳部分罚款，承诺将按期缴清全部罚款、完成各项整改工作。

	用地（用海）面积（m2）
	5163.08

	专项评价

设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。本项目工程专项设置情况参照专项评价设置原则表（见下表），无需设置专项评价。
表1-1 专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是/否设置专项评价
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气污染因子为颗粒物、二氧化硫，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不需进行专项评价。
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送水质净化厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水外排，不需进行专项评价。
否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目风险物质储量未超过临界量。
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目使用山泉水，不涉及河道取水，不需进行专项评价。
否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录 C。

	规划情况
	文件名称：《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》

审批机关：福建省人民政府
审批文件名称及文号：福建省人民政府关于三明市所辖9个县(市)国土空间总体规划(2021-2035年)的批复(闽政文〔2024〕193号)

	
	文件名称：《大田县广平镇东景村村庄规划项目（2021-2035）》

审批机关：大田县人民政府
审批文件名称及文号：/

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1  相关规划符合性分析
1.1.1  与《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

项目位于福建省大田县广平镇东景村，对照《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》（见附图5），项目用地类型为建设用地，不涉及基本农田和生态保护红线，项目建设符合国土空间总体规划管控要求。

1.1.2  与《大田县广平镇东景村村庄规划项目（2021-2035）》符合性分析

项目位于福建省大田县广平镇东景村，主要从事煤炭的储存，并配套2条煤炭破碎加工线。根据《大田县广平镇东景村村庄规划项目（2021-2035）》（见附图6），项目用地性质为采矿用地，项目选址符合大田县广平镇东景村村庄规划项目要求。

	其他符合性分析
	1.2  其他符合性分析
1.2.1  与生态环境分区管控符合性分析

（1）生态保护红线
项目位于福建省大田县广平镇东景村，未涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，项目选址满足生态保护红线要求。
（2）环境质量底线
项目所在区域地表水、大气、声环境质量分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。煤炭储存和破碎加工均布置在封闭厂房内，厂房内配备喷淋(雾)设施，生产线中下料、破碎筛分等产尘点均配备集气罩，废气经收集后通过布袋除尘器处理后达标排放；洗车废水、初期雨水经生产废水处理站处理后全部回用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉；项目设备布局合理，在落实各项降噪措施后，厂界噪声可达标排放，对周围环境污染影响较小；各种工业固废均可以得到妥善处置或综合利用，不会对周围环境产生大的影响。

（3）
资源利用上线
对照国土空间规划查询结果，本项目用地类型为建设用地。项目运营期，企业通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，保证水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）
生态环境准入清单
本项目位于福建省大田县广平镇东景村，经福建省生态环境分区管控数据应用平台查询（查询结果见附件7），本项目所处区域环境管控单元编码为ZH35042530001，管控单元分类为一般管控单元。

本项目建设符合环境管控单元对空间布局约束等准入要求，符合性分析如下：

表1-2 项目与三明市陆域环境管控单元准入要求的符合性分析

环境管控单元

管控要求

本项目情况

符合性

三明市陆域
空间布局约束

1.氟化工产业应集中布局在三明市吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模;除已通过省级认定的化工园区外，不再新增化工园区；未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。2.全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严格控制新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、植物制浆、印染等项目。3.2024年底前，全市范围原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。全市范围不再新上每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。4.继续推进城市建成区现有印染、原料药制造、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭。5.以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。6.涉及永久基本农田的管控区域，应按照《基本农田保护条例》(2011年修正)《福建省基本农田保护条例》(2010年修正)《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规[2018]1号）《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(2017年1月9日)等相关文件要求进行严格管理。
本项目主要从事煤炭的储存，并配套2条煤炭破碎加工线，不属于氟化工产业、制革、钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、植物制浆、印染等项目，不属于印染、原料药制造、化工等污染较重企业，不涉及使用供热锅炉，不涉及占用基本农田和生态保护红线。

符合

污染物排放管控
1.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。2.加快推进钢铁、火电、水泥超低排放改造。有色项目应执行大气污染物特别排放限值；重点控制区新建化工项目应当执行大气污染物特别排放限值。3.东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。氟化工、印染、电镀等行业应执行水污染物特别排放限值。4.在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域（尤溪县、大田县）实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。5.加快推进省级以上工业园区“污水零直排区”建设和重点行业企业及重点产业园区明管化改造。涉及入驻园区的生产废水排放企业，应同步规划建设污水处理设施。
本项目产生的废气污染物为颗粒物、二氧化硫，不涉及VOCs排放，生产废水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉。
符合

表1-3 项目与大田县环境管控单元准入要求的符合性分析

环境管控单元名称

管控单元分类

管控要求

本项目情况

符合性

大田县一般管控单元

一般管控单元

空间布局约束

1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理批准手续。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.禁止随意砍伐农田保护林
本项目主要从事煤炭的储存，并配套2条煤炭破碎加工线，根据东景村村庄规划查询结果，项目用地类型为采矿用地，根据国土空间规划查询结果，项目用地类型为建设用地，不涉及占用基本农田和生态保护红线。2.项目用地不涉及占用农田保护林，不涉及砍伐农田保护林。
符合

1.2.2  周围环境相容性分析
本项目位于福建省大田县广平镇东景村，根据现场勘察，项目北侧、南侧、东侧紧邻山林地，西侧隔S217省道为山林地。项目厂区周边50m范围内无声环境保护目标，500m范围内无环境空气保护目标与地下水环境保护目标，用地范围内不涉及珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。

综上，项目建设与周围环境基本相容。

1.2.3  与《公路安全保护条例》符合性分析

根据《公路安全保护条例》，公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：省道不少于15米。在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物。根据百度地图，本项目西侧为S217省道。由福建中勘勘察设计有限责任公司出具的测绘报告可知，项目地面构筑物与省道外缘距离约为15.58米（测绘报告见附图10），项目选址符合《公路安全保护条例》要求。
1.2.4  与《煤炭产业政策》（2007年 第80号公告）符合性分析

表1-4 项目与《煤炭产业政策》的符合性分析

序号

主要内容

本项目情况

符合性

1

煤炭采选、贮存、装卸过程中产生的污染物必须达标排放，防止二次污染。

本项目主要从事煤炭的储存并配套2条破碎加工线，废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫。有组织废气通过集气罩收集后，经袋式除尘器处理后通过排气筒排放，无组织废气采取厂房封闭、喷雾抑尘、篷布遮盖等方式降低粉尘排放，通过采取上述措施后，可保证废气中颗粒物达标排放。

符合

2

煤炭资源的开发利用必须依法开展环境影响评价，环保设施与主体工程要严格实行项目建设“三同时”制度。按照谁开发、谁保护,谁损坏、谁恢复,谁污染、谁治理,谁治理、谁受益的原则,推进矿区环境综合治理,形成与生产同步的水土保持、矿山土地复垦和矿区生态环境恢复补偿机制。

本项目依法开展环境影响评价工作，并保证环保设施与主体工程严格实行“三同时”制度。

符合

3

实施节约优先的发展战略,加快资源综合利用,减少煤炭加工利用过程中的能源消耗,提高煤炭资源回采率和利用效率。

本项目洗车废水经生产废水处理站处理后循环使用不外排，并定期打捞沉淀池中的煤渣作为产品外售，减少煤炭浪费，提高利用率。

符合

1.2.5  与《三明市城市扬尘污染防治条例》符合性分析

表1-5 与《三明市城市扬尘污染防治条例》符合性分析

序号

主要内容

本项目情况

符合性

1

物料贮存应当密闭，不能密闭的，设置不低于堆放高度的封闭围挡，并加以覆盖。

本项目主要从事煤炭储存，煤炭原料储存场及产品堆场位于封闭厂房内，煤炭采用篷布遮盖。

符合

2

装卸时采取密闭、喷淋、洒水等抑尘措施。

装卸位于封闭厂房内，厂房内设有喷雾抑尘装置。

符合

3

划分场内堆放区域与道路的界限，堆场的场坪、路面采取铺装、硬化等防尘措施。

煤炭原料储存场及产品堆场设置于厂房内单独区域，不占用道路，与道路有明确界限，厂区路面采用水泥硬化。

符合

4

堆场出口应当硬化，并按照规定设置车辆冲洗设施，车辆经冲洗干净方可驶出，出入口处道路应当及时清扫和冲洗。

厂区地面均进行水泥硬化，设置洗车平台，对车辆进行及时清洗保证车辆冲洗干净方可驶出，并对厂区出入口处道路进行及时清扫。

符合

5

运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、水泥、混凝土、砂浆等散装、流体物料的车辆应当符合规定条件，配备卫星定位系统，按照规定路线和时间行驶，采取密闭或者其他措施，防止物料抛撒滴漏造成扬尘污染。
煤炭运输车辆均符合规定要求，配备卫星定位系统，按照规定路线和时间行驶，运输过程中煤炭采用篷布遮盖以防止物料抛撒滴漏造成扬尘污染。

符合

1.2.6 产业政策符合性分析
本项目为物流仓储中心建设项目，主要从事煤炭的储存，并配套2条煤炭破碎加工线，设计年储存加工煤炭10万吨。
对照《大田县优化招商引资项目准入的若干意见(试行)》（田政办〔2021〕29号），本项目不属于“不引进类项目”，不属于煤矸石破碎加工项目，符合《大田县矿山采选行业综合整治行动方案》（田政办〔2018〕119号）相关规定，本项目建设符合大田县招商引资项目准入条件。
2024年12月，本项目已通过大田县发展和改革局的备案，备案编号：闽发改备[2024]G120192号。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于上述目录规定的限制类和淘汰类之列，项目建设符合产业政策要求。

1.2.7 与大田县人民政府《关于煤炭加工销售企业整治提升专题会议的纪要》（大田县人民政府专题会议纪要〔2025〕72号）的符合性分析

本项目位于福建省大田县广平镇东景村，主要从事煤炭的储存，并配套2条煤炭破碎加工线。2024年12月，项目通过大田县发展和改革局的备案（备案编号：闽发改备[2024]G120192号）。本项目不涉及占用林地，项目建设符合《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》与《大田县广平镇东景村村庄规划项目（2021-2035）》要求，符合生态环境分区管控要求。本项目下料、破碎、筛分等产尘工序废气通过集气罩收集后，经袋式除尘器处理达标后通过排气筒排放，车间整体封闭，设置喷雾抑尘设施；洗车废水、初期雨水经生产废水处理站处理后全部回用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉；项目设备布局合理，在落实各项降噪措施后，厂界噪声可达标排放，对周围环境污染影响较小；各种工业固废均可以得到妥善处置或综合利用，配套环保设施齐全。根据《三明市生态环境局行政处罚决定书》（闽明大田罚罚决〔2026〕00005号），裕盛公司涉及的两项环保违法行为分别为未批先建、未办理环境保护设施竣工验收手续即投入煤炭加工生产。其中，“未批先建”的环境违法行为超过两年追溯期，不再给予行政处罚；针对“未办理环境保护设施竣工验收手续即投入煤炭加工生产”该环境违法行为，三明市生态环境局已对裕盛公司及其法人作出行政处罚。目前，裕盛公司已缴纳部分罚款，承诺将按期缴清全部罚款、落实各项整改工作，不在纪要关停退不在纪要关停退出范畴，符合《关于煤炭加工销售企业整治提升专题会议的纪要》各项要求，具备补办环评审批手续条件。裕盛公司委托我单位编制完成环评报告表，提交生态环境主管部门审批，并将于环评审批手续办理完成后及时开展环境保护设施竣工验收手续。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1  项目由来
福建省裕盛矿业有限公司（以下简称“裕盛公司”）地址位于福建省大田县广平镇东景村。2023年，裕盛公司通过股份转让方式获得本项目所用土地、厂房及设备的所有权。拟从事煤炭的储存并配套2条煤炭破碎加工线，年破碎转运煤炭10万吨。项目已通过大田县发展和改革局备案（编号：闽发改备[2024]G120192号）。

项目从事煤炭的储存并配套2条煤炭破碎加工线，不涉及洗煤、选煤、配煤。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），项目属于四“煤炭开采和洗选业06”—6“烟煤和无烟煤开采洗选061”的煤炭储存、集运和二十二“石油、煤炭及其他燃料加工业25”—42“煤炭加工252”的其他煤炭加工，需编制环境影响报告表类别。
表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）摘录

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四、煤炭开采和洗选业 06
6、烟煤和无烟煤开采洗选 061；褐煤开采洗选 062；其他煤炭采选 069
煤炭开采

煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）
/

二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25
42、精炼石油产品制造251；煤炭加工252
全部（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外；煤制品制造除外；其他煤炭加工除外

单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）；煤制品制造；其他煤炭加工

/

2024年12月，裕盛公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。
略
图2-1 本项目厂房现状照片
2.2 项目工程建设内容
2.2.1  项目基本情况
（1）项目名称：大田裕盛物流仓储中心建设项目
（2）建设单位：福建省裕盛矿业有限公司
（3）建设单位信用代码：91350400MA3547ME21

（4）建设地址：福建省三明市大田县广平镇东景村

（5）建设性质：新建
（6）建设规模：年储存并破碎加工煤炭10万吨

（7）总投资：1000万元，其中环保投资：30万元
（8）用地面积：用地面积约5163.08m2

2.2.2 原石马甲煤场建设内容

略
2.2.3 煤炭储存及转运周期
略
2.2.4 劳作定员和工作制度
略
2.3  项目组成

2.3.1  项目组成及主要建设内容
略
表2-2 本项目主要建设内容一览表
略
2.3.2  产品方案及规模
本项目产品方案详见下表。

表2-3 项目产品方案一览表
序号

产品名称
产品规模

单位

1
煤炭产品
100000

t/a

2.3.3 主要原辅材料
根据建设单位提供资料，项目主要原辅材料详见下表。
表2-4 项目原辅材料和能源一览表
略
表2-5 煤炭的煤质特征一览表
略
2.3.4  主要生产设备
项目主要生产设备详见下表。
表2-6 项目主要生产设备一览表
略
2.4  产能匹配性分析
略
2.5 厂区平面布置简述

略
2.6  物料平衡
略
表2-7 项目物料平衡一览表
略
2.7 水平衡
本项目用水环节主要是车辆冲洗、喷雾抑尘和职工生活，具体给排水情况如下。

略
全厂水平衡图如下。
略
图2-2  本项目水平衡图（单位：t/d）

	工艺流程和产排污环节
	2.8  工艺流程及产排污环节识别
2.8.1 工艺流程
略
图2-3 生产工艺流程图（1#生产线）
略
图2-4 生产工艺流程图（2#生产线）
工艺流程简介

略
2.8.2 运营期主要产污环节
项目产污环节如下表所示。
表2-8 项目产污环节分析一览表

略
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	2.9  与项目有关的原有环境污染问题
2.9.1 原有工程环保手续执行情况
略
2.9.2 原有工程概况
略
2.9.3 原有工程主要环境问题及整改措施

裕盛公司车间地面已经进行硬化处理，车间整体封闭，根据现场调查，结合企业后续实际运营情况，对裕盛公司现存的主要环境问题进行识别并提出整改措施，具体如下表所示。
表2-9 主要环境问题及整改措施一览表

略



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	3.1  环境质量现状

3.1.1  水环境

（1）排水去向

项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉。
（2）环境功能区划及质量标准

项目周边地表水体为铭溪（起始断面为源头，终止断面为铭溪口，全长25km，属于文江溪支流）。项目所在流域属于Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，见下表。
表3-1  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）
污染物

Ⅲ类
pH

6-9 (无量纲)
化学需氧量(COD)

≤20 mg/L
五日生化需氧量(BOD5)

≤4 mg/L
氨氮
≤1.0 mg/L
总磷(以P计)

≤0.2 mg/L
溶解氧

≥5 mg/L
（3）水环境质量现状
2025年6月~2026年5月份铭溪村断面（铭竹桥点位）水质类别为Ⅱ类、Ⅲ类，均满足Ⅲ类水质标准，水质类别详见下表。
表3-2  铭溪村断面水质类别一览表
略
3.1.2 大气环境

（1） 大气环境功能区划及质量标准

项目所处区域环境空气质量划为二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值，见下表。

表3-3  环境空气污染物基本项目浓度限值

（摘录）
污染物项目

取值时间

过渡阶段浓度限值

浓度限值

二氧化硫

SO2
年平均

60µg/m3
20µg/m3
日平均

150µg/m3
50µg/m3
1小时平均

500µg/m3
150µg/m3
二氧化氮

NO2
年平均

40µg/m3
30µg/m3
日平均

80µg/m3
50µg/m3
1小时平均

200µg/m3
200µg/m3
PM10
年平均

60μg/m3
50μg/m3
日平均
120μg/m3
100μg/m3
PM2.5
年平均

30μg/m3
25μg/m3
日平均
60μg/m3
50μg/m3
一氧化碳（CO）

日平均

4 mg/m3
4mg/m3
1小时平均
10 mg/m3
10mg/m3
臭氧（O3）

日最大8小时平均

160μg/m3
160μg/m3
1小时平均

200μg/m3
200μg/m3
TSP
年平均

200μg/m3
24小时平均

300μg/m3
备注：2030年12月31日之前，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值，2031年1月1日起，实施基本项目浓度限值。
（2） 达标区判定

根据三明市生态环境局公开的三明市2025年6月~2026年5月份环境空气质量月报，大田县环境空气基本污染物质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1“过渡阶段二级浓度限值”要求，属于环境空气达标区，环境空气污染物基本项目的统计数据详见下表。

表3-4  近一年大田县环境空气质量各指标监测情况汇总

时间

综合指数

SO2
(µg/m3)
NO2
(µg/m3)
PM10
(µg/m3)
PM2.5

(µg/m3)
CO

(mg/m3)
O3
(µg/m3)
达标率
(%)

2025年6月

1.13

5

5

13

7

0.4

70

100

2025年7月

1.12

5

5

13

8

0.4

64

100

2025年8月

1.10

5

5

13

8

0.5

58

100

2025年9月

1.18

6

5

15

9

0.4

63

100

2025年10月

1.31

4

6

17

12

0.4

66

100

2025年11月

1.64

4

8

24

15

0.5

76

100

2025年12月

2.04

4

11

33

20

0.6

80

100

2026年1月

2.25

5

13

32

19.8

0.6

80

100

2026年2月

1.69

5

7

19

13.9

0.6

78

100

2026年3月

3.17

4

7

18

11.8

0.6

90

100

2026年4月

3.05

4

7

19

11.4

0.6

84

100

2026年5月

2.39

2

6

14

8.1

0.6

68

100

（3） 其他污染物环境质量现状

略
表3-5  其他污染物环境质量现状监测结果与评价一览表
略
由上表可知，本项目所在区域总悬浮颗粒物的环境质量现状均符合本次环境影响评价执行的相应环境质量标准限值要求。
3.1.3  声环境

（1）声环境功能区划及质量标准

项目所处区域环境噪声功能区划类别为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准，具体标准值见下表。

表3-6  声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录） 单位：dB(A)
类别

昼间

夜间
2类

60

50

（2）声环境质量现状
本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。
3.1.4  生态环境

项目位于三明市大田县东景村，对照《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》，用地类型为建设用地；对照《大田县广平镇东景村村庄规划项目（2021-2035）》，用地类型为采矿用地。该地块周边均为山林地，不涉及珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，本项目不进行生态环境影响评价。
3.1.5  地下水、土壤环境质量现状
项目从事煤炭的储存并配套2条煤炭破碎筛分线，煤炭原料及其加工过程、产品不易对地下水及土壤产生污染，并且生产车间设置导流沟，地面进行水泥硬化防渗，因此本项目不存在地下水、土壤污染源和污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	3.2  环境保护目标

项目位于三明市大田县东景村，周边均为山林地。本项目周边500m范围内无环境空气保护目标，50m范围内无声环境保护目标，500m范围内无地下水环境保护目标，用地范围内不涉及珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	3.3  排放标准

3.3.1  废水排放标准

本项目运营期无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉，排放参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求，详见下表。

表3-7 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）（摘录）
污染因子
pH

（无量纲）
COD

（mg/L）
BOD5

（mg/L）
SS

（mg/L）
阴离子表面活性剂（mg/L）

粪大肠菌群数
排放限值
5.5~8.5

200

100

100

8

40000

3.3.2  废气排放标准

项目有组织废气为煤炭加工粉尘，执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放浓度限值要求；无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中表5排放浓度限值要求，详见下表。

表3-8  《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）（摘录）
污染物

排放形式

监控点

标准

排气筒高度

颗粒物

有组织

1#生产线废气排放口DA001

80 mg/m3或设备去除效率＞98%

不低于15m

颗粒物

有组织

1#生产线废气排放口DA002

80 mg/m3或设备去除效率＞98%

不低于15m

颗粒物

无组织

周界外浓度最高点1
1.0 mg/m3
/

二氧化硫
无组织

周界外浓度最高点1
0.4 mg/m3
/
注：1.周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排改的最大落地质量浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计质量浓度最高点。
3.3.3  噪声排放标准
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，详见下表。
表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）单位：dB(A)
类别

昼间

夜间
2类

60

50
3.3.4  固体废物

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，一般工业固废的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物在厂区临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（18597—2023）的相关要求。

在厂区内设置垃圾桶，生活垃圾收集后由区域环卫部门处置。

	总量控制指标
	3.4  总量控制指标
项目无废水外排；项目无生产废水外排；废气污染物为颗粒物，SO2排放量忽略不计，不涉及NOx，不需要申请废气总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
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	4.1  施工期环境保护措施

裕盛公司通过转让方式获得本项目中土地、厂房及设备的所有权，并利用现有厂房及设备从事生产经营工作，不涉及新建厂房等施工建设过程。施工期主要工作为废气处理设施、一般工业固废暂存场所、危险废物贮存间、雨水收集池及生产废水处理设施等相关环保设施的整改提升工作，通过采取减振降噪等措施后对周边环境基本无影响，故本评价不对施工期环境保护措施进行具体分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2  运营期环境影响和保护措施

4.2.1  废气

4.2.1.1 废气源强核算
项目废气产排情况见下表。
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	表4-1  有组织废气产生及排放情况表
污染源

污染物

风机风量（m3/h）

产生情况

净化措施

去除率（%）

排放情况

达标情况

产生浓度（mg/m3）

产生
速率

（kg/h）

年产
生量（t/a）

排气筒

排放
时间（h）
排放浓度（mg/m3）

排放
速率（kg/h）

年排
放量（t/a）

标准
是否达标
1#生产线
颗粒物

15000
2999.556
44.993
107.984

布袋除尘器

99

DA001
2400

30.000
0.450
1.080
80 mg/m3或设备去除效率＞98%
达标

2#生产线
颗粒物

10000
3599.450

35.995

71.989
DA002
2000

36.000

0.360

0.720

80 mg/m3或设备去除效率＞98%
达标

表4-2  无组织废气产生及排放情况汇总表
无组织
单元

污染源

污染物

产生情况

净化措施

去除率（%）

排放情况

产生速率（kg/h）
年产生量（t/a）

排放时间
（h）

排放速率（kg/h）

年排放量（t/a）

生产车间

1#生产线废气

颗粒物

4.999
11.998
车间封闭、喷雾抑尘

95

2400

0.250
0.600
2#生产线废气
颗粒物

4.000
7.999
车间封闭、喷雾抑尘

95

2000
0.200
0.400
煤炭原料储存场扬尘
颗粒物

1.584
1.882
车间封闭、喷雾抑尘

95

1188

0.079
0.094
产品堆场扬尘

颗粒物

1.584
1.600
车间封闭、喷雾抑尘

95

1010
0.079
0.080
煤矸石堆存区

颗粒物

1.584

0.282
车间封闭、喷雾抑尘

95

178
0.079
0.014
合计
13.751
23.761
/
/

/
0.687
1.188
表4-3  项目大气污染物排放总量一览表
废气分类

污染物

年排放量（t/a）

有组织排放

一般排放口

颗粒物
1.800

无组织排放

颗粒物
1.188
合计

颗粒物
2.988
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	4.2.1.2 废气非正常排放分析
（1）非正常排放源强

非正常排放指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修，工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常排放情况主要为环保设施异常，引起废气处理不达标或未经处理直接排放。按照最不利情况考虑，即废气处理效率降低为0%的情况，非正常工况下污染源强核算见下表。
表4-4  非正常工况下废气排放情况表
非正常排

放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间（h）

年发生频次（次）

1#生产线

袋式除尘器

故障

颗粒物

2999.556

44.993

1

1

2#生产线

袋式除尘器

故障

颗粒物

3599.450

35.995

1

1

生产车间

喷淋抑尘故障、密闭厂房破损

颗粒物

/

13.751
1

1

（2）非正常排放防范措施
项目发生非正常排放时，大气污染物明显增加。因此，建设单位必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免非正常排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，为将污染影响降低到最小，建议建设单位做好以下防范工作：

①对于废气处理设施进行定期检修，一旦发现问题，及时维修；
②平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。
③为避免废气超标排放，降低环境影响，出现非正常排放情况时，应立即停止生产，及时对异常设备进行检修，同时加强环境管理，预防优先，做到早发现、早处理。

4.2.1.3 废气排放口基本情况
本项目设置2根排气筒，废气排放口基本情况详见下表。

表4-5  有组织废气排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口名称

排放口类型

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

筒径

（m）

排气

温度（℃）

1

DA001

1#生产线废气排放口

一般排放口

E 117°44′20.238″

N 26°6′37.642″

15

0.6

25

2

DA002

2#生产线废气排放口

一般排放口

E 117.73874044, N 26.11061996

15

0.5

25

4.2.1.4 废气监测要求
废气监测要求见下表。

表4-6  废气自行监测一览表
略
4.2.1.5 废气治理设施可行性分析
（1）有组织废气治理措施可行性分析

本项目有组织废气经集气罩收集，通过袋式除尘器处理达标后由15m高排气筒排放。
袋式除尘器是含尘气体通过滤袋去除其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种。袋式除尘器设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由筏板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目地。

根据对国内同类企业的调查统计，袋式除尘器在多行业的粉尘治理中获得广泛运行，长期的应用经验表明，袋式除尘器具有除尘效率高、性能稳定，且机体结构紧凑、过滤面积大、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，获得越来越广泛的应用。
袋式除尘器为《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)中废气污染治理设施工艺中除尘设施的一种。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中“表33其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术”，生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口产生中的主要污染物为颗粒物，推荐可行技术为湿法作业或采用袋式除尘等技术。本项目有组织废气中的颗粒物主要来源于煤炭破碎及筛分工序，与表33类似，因此推荐可行技术可参照表33，故本项目所用袋式除尘器属于可行技术，即有组织废气治理设施技术可行。
（2）无组织废气治理措施可行性分析

本项目无组织废气治理措施包括车间整体封闭、车辆通行出入口采用防尘网遮挡、在车间内安装喷雾抑尘装置、对运输车辆加盖篷布等以降低起尘量等。采取上述措施后厂界无组织废气颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业排放限值。因此，本项目无组织
废气治理设施可行。

4.2.1.6 大气环境影响分析
项目周边主要为山林地，项目厂区周边500m范围内无环境空气保护目标，项目周边环境不敏感，通过落实环评报告提出的各项废气污染防治措施后，本项目各废气污染物可以实现达标排放，对区域大气环境影响较小。
4.2.1.7 环境防护距离分析

（1）大气环境防护距离
大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

本评价根据《环境影响评价导则——大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进一步预测的预测结果：项目采取相应无组织废气控制措施后无组织废气污染源正常排放时，厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量标准，厂界外未出现超标点，不需要设置大气环境防护距离。
（2）卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界值敏感区边界的最小距离。
本评价依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定的方法及当地的污染物气象条件来计算卫生防护距离初值，其计算公式如下：
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式中：Qc—企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm—标准浓度限值，mg/m3。

L—无组织排放有害气体所需防护距离，m。

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。

A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次。本项目所在地区近5年平均风速为1.8m/s，厂区内设有排气筒，且大于标准规定的排放量的1/3，从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中表1进行查取。
本项目卫生防护距离初值计算参数选取及计算结果见下表。

表4-7  防护距离初值计算参数及计算结果一览表
面源

污染物

Cm(mg/m3)

Qc(kg/h)

r(m)

A

B

C

D

L(m)

生产车间无组织废气
颗粒物

0.9
0.687
39.89
400

0.010

1.85

0.78

32.711
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），项目颗粒物推导出的卫生防护距离初值在50m以内，大气防护距离初值小于50m时，级差为50m。因此，本项目卫生防护距离划定为生产车间外50m的区域，该区域内主要为山林地，无学校、医院、集中住宅区等敏感目标，项目建设符合环境防护距离要求。
4.2.2  废水
4.2.2.1 废水产生情况

本项目废水产排情况详见下表。
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	表4-8 项目废水污染源强产排情况核算一览表
序号

产污环节

类别

废水产生量（t/a）

污染物种类

污染物产生情况

治理措施

废水排放量（t/a）

污染物排放情况

综合利用量（t/a）

去向

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

核算方法

处理能力（t/d）

治理工艺

治理效率（%）

是否可行技术

处理后浓度（mg/L）

排放量（t/a）

1

办公生活

生活污水

36

（0.12t/d）
pH
类比法

2
化粪池

是

36

36

用于周边山林地灌溉

COD
BOD5
SS
氨氮
2

车辆冲洗、初期雨水

综合生产废水

2688（8.96t/d）
pH
类比法

20

隔油+沉淀

是

2688

2688

回用于喷雾抑尘及车辆冲洗用水

SS
石油类
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	4.2.2.2 废水监测要求
项目生产废水不外排，无废水排放口，无需开展废水自行监测。
4.2.2.3 废水处理可行性分析
（1）生产废水处理措施可行性分析
略
（2）化粪池处理生活污水可行性分析
略
4.2.2.4 山林地灌溉保障措施
略
4.2.2.5 水环境影响分析

本项目生产废水不外排，项目少量职工生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉，不易对周边地表水体产生不利影响。
4.2.3  噪声
4.2.3.1  噪声源强

本项目噪声污染源主要为设备运转所产生的机械噪声，主要噪声污染源见下表。
表4-9  本项目主要噪声设备一览表
略
4.2.3.2  达标性分析
（1）预测模式

本项目运营期噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式，主要针对本项目噪声源对场界影响进行预测。
1）室内声源噪声预测公式：
①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
Lw：点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
R：房间常数；
Q：指向性因数。
②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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式中：Lp1i(T)：靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij：室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N：室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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Lp2i(T)：靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，Db;

Lp1i(T)：靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
TLi：围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级：
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式中：Lw：中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)：靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S：透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
2）室外声源噪声预测公式

[image: image6.png]OB St 5 A= N SR Bl 45 1 A i e 5T 7 TR 2

4
L, :Lw+101g[ 2 +—j

4m* R

A Lpp AZEAN S N P RAE SR I [l P S5 M Ab P A O Ad s 75 TR 2, Lw 284 R A5 40
RN, r NENEANF RS E P AR R, RONEEEE, Q NITHE T

@TH5LH AT % N PR AE S8 T [ 97 45 1) &b = A ) S AR 0y 7 T 4

N
L,.(T)=10 lg{ZlOo'lL“’f }
j=1

QTHFLH = AR [ 9 45 M AL 75 2 -
Lpy (T)=Lp,(T)—(IL, +6)
WG == 07 AN 7= T AR B S5 R S5 R = A i, 5 H A O LA T3 75 (S) AR =5 3K

P 13 A58 P T R 2

L =L, (T)+10lgS

A SNEFTER, m’.

OFMEINFE RIS ENEIP WAL E, HASm B RN Lw, Hig =/ =07
TSR RS AN PR TR e A R

(20 =AY A T 2 5

Lp (V):Lp (ro ) —I_DC_(Adiv—'_Aatm—'_Agr—'_Ab —|_Amisc)

ar

2 Ly(r) Tl s Ab = K 2%, dB;
Ly(ro) ZENE ro AR, dB;

Dc —a AR IE, "EHEIR IR ROE L = ISR G- A F DR Y Lw B4 R) 5 I

EME T RN FE RN W ZFEE, dB;




式中：Lp(r)：预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ：参考位置r0处的声压级，dB；

DC ：指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv：几何发散引起的衰减，dB；

Aatm：大气吸收引起的衰减，dB；

Agr：地面效应引起的衰减，dB；

Abar：碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc：其他多方面效应引起的衰减，dB。
3）计算总声压级

噪声贡献值计算公式为：
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式中：Leqg：噪声贡献值，dB；

T：预测计算的时间段，s；

ti：i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi：i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
（2）预测结果

本项目生产车间整体较为封闭，项目噪声对厂界噪声贡献值预测结果见下表。
表4-10  厂界噪声贡献值预测结果一览表   单位：dB(A)
略
根据预测结果，本项目设备正常运行过程厂界噪声排放可以符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，项目运营对周围声环境影响不大。

4.2.3.3  噪声控制措施

为确保噪声达标排放，可采取以下措施：

（1）对设备加强日常管理和维修，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

（2）对生产车间进行合理布置，高噪声设备尽量远离厂界设置。
（3）对高噪声设备采取加装减振垫、隔声罩等防治措施，最大限度减轻设备噪声对周边声环境的影响。
（4）生产过程中关闭门窗，并利用墙体隔声减小噪声对周围环境影响。

通过采取上述措施后，可确保厂界噪声达标排放。

4.2.3.4  监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的监测点位、监测指标和最低监测频次情况见下表。
表4-11  噪声监测要求
略
4.2.3.5  声环境影响分析
本项目四周均为山林地，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，项目周边环境不敏感，在采取上述各项噪声控制措施后，噪声可达标排放，本项目运营对周围声环境影响较小。

4.2.4  固体废物
4.2.4.1 固体废物属性判定
根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的规定，判断项目产生的副产物是否属于固体废物，判定结果详见下表。

表4-12  固体废物属性判定表
略
根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019），对项目固体废物是否属于危险废物进行判定，判定结果如下表所示。
表4-13  项目危险废物判定表
略
4.2.4.2 固体废物产生与处置情况

本项目产生的固体废物主要为废木材、煤矸石、废机油、废油桶、浮油、含油抹布等劳保用品、生活垃圾等。
项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见下表。
表4-14  固体废物产生及处置情况一览表
序号

固体废物

名称

产生工序

形态

主要成分

属性

废物

类别

废物代码

产生量（t/a）

处置去向

1

废木材
挑选
固态
木材
一般工业固体废物

/

900-009-S17
2
集中收集后，定期委托相关单位回收利用 

2
煤矸石
挑选

固态

煤矸石
一般工业固体废物

/

060-001-S04

17648
集中收集后，定期委托相关单位回收利用

3

含油抹布等劳保用品

设备清洁维护

固态

矿物油
危险废物

HW49

900-041-49

0.01
委托有相关资质单位统一处置

4
废机油

设备保养、维修

液态
矿物油

危险废物

HW08

900-217-08

0.2

委托有相关资质单位统一处置

5

废油桶

机油使用
固态

矿物矿物油油

危险废物

HW08
900-249-08

0.036

委托有相关资质单位统一处置

6

浮油

生产废水处理

液态

矿物油

危险废物

HW08
900-210-08

0.005
委托有相关资质单位统一处置

7
生活垃圾

职工办公生活

固态

纸屑、

塑料等
生活

垃圾

/

/

0.36

环卫部门清运

表4-15 危险废物基本情况汇总表
危险废物名称

废物

类别

废物代码

产生量

（t/a）

产生工序及装置

形态

有害

成分

产废

周期

危险

特性

污染防治

措施

含油抹布等劳保用品

HW49

900-041-49

0.01

设备清洁

固态

有机物

1个月

T

贮存在危废贮存间内，定期委托有相关资质的单位统一处置 
废机油

HW08

900-217-08

0.2

设备保养、维修

液态
有机物

3个月
T，I

废油桶

HW08
900-249-08

0.036
机油使用
固态
有机物

3个月
T/In

浮油

HW08
900-210-08

0.005

生产废水处理

液态
有机物

1周

T，I

4.2.4.3固体废物管理要求及污染控制措施
本项目拟配套建设1处危险废物贮存场所、1间一般工业固废暂存间与1处煤矸石堆存区，各类工业固废均妥善处置。

（1）危险废物

1）危险废物管理要求
参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定对危废进行管理、收集、贮存和运输，具体要求如下：

①危险废物的收集包装

配置专职人员专门负责厂区危险废物的收集，并采用符合要求的收集容器进行收集，危废包装容器应保持密闭，收集人员配备个人防护设备。

危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

危险废物在产生点收集后严格按照指定路线转移运输至危险废物堆场，运输过程采用专用手推车。

加强运输过程中的管理，严防洒落现象，若发生洒落及时进行收集处置。

②危险废物的贮存要求

按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置识别标志。

危险废物产生后应分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密闭，并及时转运、处置，减少在危废贮存场所中的存放时间。
必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

危险废物贮存场所地面采用地下水重点防渗措施进行防渗。

要求必要的防风、防雨、防晒措施，并设立明显废物识别标志，临时储存场所应具备一个月以上的贮存能力。

不得将不相容的废物混合或合并存放。

应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

③危险废物的运输要求

危险废物的运输由有资质的单位运输，转运环节执行“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

④危险废物处置要求

项目产生的危险废物在厂区内规范化贮存后，委托有资质的单位进行处置，严禁委托无相关处置资质的单位违规进行处置。

⑤环境管理要求

安排专职人员负责危险废物的收集、贮存管理及后续处置；

建设规范的危废贮存场所，危险废物应在临时贮存场内分别堆放，禁止将不相容的危险废物混装；

对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

建立危险废物管理台账，记录厂区内危险废物的产生、贮存、处置等情况，并保存5年。

2）危险废物处置措施及可行性分析

本项目拟在生产车间内建设一处危险废物贮存场所（面积约4m2），用于贮存项目所产生的含油抹布等劳保用品、废机油、废油桶、浮油等，危废贮存间储存能力分析见下表。
表4-16 危险废物贮存场所基本情况
略
项目危废间占地面积约4m2，在做好及时转运处置的情况下，项目危废间储存能力满足储存需求。

（2）一般工业固体废物

本项目运营过程中产生的一般工业固废主要为废木材、煤矸石，集中收集后定期委托相关单位回收利用。

1）一般固体废物环境管理要求

一般工业固体废物的贮存场所须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行建设，并采取环保措施，主要要求如下：

a) 按《环境保护图形标志—排放口(源)》GB15562.2设置环境保护图形标志。

b) 要求防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。

2）一般工业固体废物污染控制措施及可行性分析
略
（3）生活垃圾环境管理要求

职工生活垃圾如不及时清理不仅会滋生苍蝇、蚊虫，发出令人生厌的恶臭，而且还会破坏周围自然景观。建议项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物管理，严禁生活垃圾随意丢弃或任意焚烧，以避免对环境造成二次污染。
4.2.5  生态环境影响
项目位于福建省大田县广平镇东景村，根据用地规划，本项目用地类型为采矿用地，项目所在地不涉及基本农田和生态保护红线，且不涉及珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，本项目不进行生态环境影响评价。

4.2.6  环境风险评价

（一）环境风险物质数量及分布情况
（1）环境风险物质种类
本项目从事煤炭的储存并配套2条煤炭破碎筛分线，所用原辅材料主要为煤炭原料，“三废”主要为粉尘废气、废木材、煤矸石、废机油、废油桶、浮油、含油抹布等劳保用品等。检索HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，以及各物质理化性质，本项目涉及的环境风险物质主要为废机油、浮油，具体见下表。
表4-17 项目主要环境风险物质储存量及储运场所

序号

物质名称

产生工序

最大储存量（t）
包装形式
储存场所
1

废机油
设备保养、维修

0.1

桶装
危险废物贮存间

2

浮油
生产废水处理
0.0025
桶装

危险废物贮存间

（2）危险物质数量与临界量比值（Q）

当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当企业存在多种危险物质时，则按下列计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对于全厂存在多种危险物质，通过上述公式计算，根据HJ169-2018的规定，本项目全厂危险物质数量与临界量比值见下表。

表4-18 全厂环境风险物质数量与临界量比值

序号

危险物质

最大储存量（t）

临界量（Qn/t）

危险物质Q值

废机油

0.1

2500

0.00004

浮油

0.0025

2500

0.000001

合计

0.000041
根据上表计算结果，本项目危险物质数量与临界量比值为0.000041，Q＜1，本项目危险物质最大存在量均未超过临界量。并且生产工艺也不涉及高温高压工艺，不存在潜在风险源，项目风险评价为简单分析，本评价重点对风险影响途径、防范措施进行简单分析。
（二）环境风险物质向环境转移的途径识别

本项目主要从事煤炭的储存并配套2条煤炭破碎筛分线，产品为粒径0.3-1.2cm的煤块，产品类型不属于煤粉。废机油、浮油于危险废物贮存间内暂存，包装桶置于托盘上，危废间内设置围堰，围堰及地面涂刷防渗漆，当废机油、浮油发生泄漏时，泄漏物料可被截流在危废间内，流入外环境的可能性较小；煤炭及煤矸石堆存期间若管控不当、热量持续蓄积，易引发自燃；同时，废气处理设施发生故障时，会对周边环境空气造成影响。根据风险识别，项目环境风险物质向环境转移途径见下表。

表4-19 环境风险识别表
序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1
危险废物贮存间
废机油、浮油
矿物油
包装桶破裂或倾倒
在危废间内临时贮存的废机油采用包装桶进行包装，包装桶置于托盘上，危废间内设置围堰，围堰及地面涂刷防渗漆，当废机油发生泄漏时，泄漏物料可被截流在危废间内，流入外环境的可能性较小。
周围水环境、土壤环境

2
环保

设施

废气

颗粒物
环保设施故障

由于环保设施发生故障，导致废气未经净化处理后直接进入大气环境

周边大气
3

煤炭原料储存场、产品堆场、煤矸堆存区
烟气
烟气

自燃

煤炭原料储存场、产品堆场、煤矸堆存区可能会发生自燃，烟气影响周边大气环境

周边大气

（二）环境风险防范措施

本项目采取的环境风险防范措施如下：

（1）车间内杜绝各种明火，使用防爆电气照明设备，设置醒目的禁止烟火等标志，配备足够数量的消防沙袋、灭火器、消防栓等堵截、消防器材。
（2）对厂区内环境风险源定期巡检，排查隐患；定期对厂区电路进行检修，防止电路老化。定期对车间内设置有效的积尘清扫工作，车间内定时洒水除尘，保持仓内适宜的湿度，不干燥。

（3）危险废物贮存间设置专人进行管理；危险废物贮存间地面及墙裙设置水泥硬化层与表面防渗层；各类危废分区存放，避免不相容危废接触、混合；各类危废均密封保存，液体危废均采用桶装，置于托盘内或在危废贮存间设置围堰，另外，还须在危废间设置必要的收集设施和应急防护设施等，确保危废泄漏后可被有效收集。
（4）企业废气处理设施需设置专门的人员管理，定期对废气处理设施、废气管道和排气筒进行维护和检修，一旦发现废气泄漏立即停产检修，检修完毕方可再投入生产；加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留粉尘废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。

（5）进行职工安全教育，提高技术素质，加强风险防范管理，制定严格的管理制度和责任人制度，并加强安全防范教育和安全卫生培训，消除主客观危害因素。
（6）煤炭、煤矸石防自燃措施：

①科学堆存，源头管控：不同批次煤炭、煤矸石分开堆放，不得混堆。运输车辆进厂时严控外来高温火种，杜绝带入明火。

②坚持先进先出。按“先堆先取、取旧存新”的原则组织作业，避免先入库的煤炭及煤矸石积压在底部。

③加强监测预警与日常巡检。将煤炭原料储存场、煤炭产品堆场及煤矸石堆存区温度监测纳入重点巡检路线，使用测温仪定时检测堆体内部温度，当监测发现煤体温度异常升高时，应立即启动洒水喷头进行降温，预防自燃。

④堆场配备消防水带、干粉灭火器、沙土、铲锹等应急物资。一旦发现自燃，应立即启动预案，封锁现场，使用干粉灭火器压制火势，连接消防水带对自燃区域进行大面积降温处理；并将燃烧的煤炭迅速运离堆体，防止引燃周边煤炭。
4.2.7 电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射评价。
4.3 主要环保设施及投资一览表
本项目总投资约1000万元，环保投资约30万元，约占总投资的3%，环保投资具体见下表。

表4-20  本项目环保投资一览表   
略



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#生产线废气排放口（DA001）、2#生产线废气排放口（DA002）
	颗粒物
	煤炭加工区布置在封闭厂房内；煤炭下料、筛分破碎等产尘点产生的粉尘废气经袋式除尘器处理后通过排气筒达标排放。
	有组织粉尘废气颗粒物参照执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放浓度限值要求；

	
	无组织排放
	颗粒物、二氧化硫
	生产车间内采用喷雾抑尘；生产厂房进行封闭；运输车辆进出厂区时及时进行清洗；车辆进出厂区加盖篷布
	厂界无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中表5排放浓度限值要求

	地表水环境
	生活污水
	pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量
	化粪池
	生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉，排放参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求

	
	生产废水
（车辆冲洗水、初期雨水）
	pH、悬浮物、石油类
	本项目车辆冲洗水、初期雨水经生产废水处理站处理后全部回用，不外排。
	全部回用不外排

	声环境
	生产车间
	等效连续
A声级
	基础减振、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1、危险废物：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规范化建设1处危废贮存场所，危险废物收集贮存后委托有相关资质的单位进行处置。

2、一般工业固体废物：建设1间一般工业固废暂存间，面积约10m2，废木材在一般工业固废暂存间贮存后定期委托相关单位回收利用；设置一处煤矸石堆存区，面积约160m2，煤矸石在煤矸石堆存区暂存后定期委托相关单位回收利用。
3、生活垃圾：在厂区内设置垃圾桶，生活垃圾收集后由区域环卫部门处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	1、本项目一般工业固废暂存间的防渗要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定执行；
2、危废贮存间地面采用防渗混凝土建设，且地面和墙裙涂刷环氧树脂漆防渗，防渗符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求（防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。

3、车间内采用水泥硬化防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、车间内杜绝各种明火，使用防爆电气照明设备，设置醒目的禁止烟火等标志，配备足够数量的消防沙袋、灭火器、消防栓等堵截、消防器材。

2、对厂区内环境风险源定期巡检，排查隐患；定期对厂区电路进行检修，防止电路老化。定期对车间内设置有效的积尘清扫工作，车间内定时洒水除尘，保持仓内适宜的湿度，不干燥。

3、危险废物贮存间设置专人进行管理；危险废物贮存间地面及墙裙设置水泥硬化层与表面防渗层；各类危废分区存放，避免不相容危废接触、混合；各类危废均密封保存，液体危废均采用桶装，置于托盘内或在危废贮存间设置围堰，另外，还须在危废间设置必要的收集设施和应急防护设施等，确保危废泄漏后可被有效收集。

4、企业废气处理设施需设置专门的人员管理，定期对废气处理设施、废气管道和排气筒进行维护和检修，一旦发现废气泄漏立即停产检修，检修完毕方可再投入生产；加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留粉尘废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。

5、进行职工安全教育，提高技术素质，加强风险防范管理，制定严格的管理制度和责任人制度，并加强安全防范教育和安全卫生培训，消除主客观危害因素。

6、煤炭、煤矸石防自燃措施：

①科学堆存，源头管控：不同批次分开堆放，不得混堆。运输车辆进厂时严控外来高温火种，杜绝带入明火。

②坚持先进先出。按“先堆先取、取旧存新”的原则组织作业，避免先入库的煤炭及煤矸石积压在底部。

③加强监测预警与日常巡检。将煤炭原料储存场、煤炭产品堆场及煤矸石堆存区温度监测纳入重点巡检路线，使用测温仪定时检测堆体内部温度，当监测发现煤体温度异常升高时，应立即启动洒水喷头进行降温，预防自燃。

④堆场配备消防水带、干粉灭火器、沙土、铲锹等应急物资。一旦发现自燃，应立即启动预案，封锁现场，使用干粉灭火器压制火势，连接消防水带对自燃区域进行大面积降温处理；并将燃烧的煤炭迅速运离堆体，防止引燃周边煤炭炭。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可申报
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为登记管理。项目建设单位应按照《排污许可管理条例》及其他相关管理要求，在全国排污许可证管理信息平台填报排污许登记。

2、依照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求完成竣工环保验收。项目竣工环保验收监测内容详见下表。
表5-1  项目竣工环保验收监测内容一览表
项目

排气筒编号

监测位置

监测因子

监测频次

废气

有组织

DA001
净化设施进口、出口

颗粒物

2天，3次/天

有组织

DA002
净化设施进口、出口

颗粒物

2天，3次/天

无组织

/

厂界无组织监控点

颗粒物、二氧化硫
2天，4次/天

噪声

/

厂界四周

等效连续Ａ声级

2天，1次/昼间

废水

生活污水

/

生活污水处理设施出口

pH、COD、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数

2天，4次/天

3、排污口规范化建设
①应完成全厂各排污口规范建设，涉及的废气排放口、噪声排放源、一般固体废物暂存区等专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（含2023修改单），详见下表。
②不同的排气筒根据排放废气类别的不同，要求各排气筒悬挂明显标识，注明废气来源、类别、排气筒高度、排气口内径等信息，设置永久性采样口。
③要求各排气口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。
表5-2  各排污口（源）标志牌设置示意图
名称

废气排放口

噪声排放源

一般固体

废物

危险废物

提示图形符号
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功能

表示废气向大气环境排放

表示噪声向外环境排放

表示一般固体废物贮存、处置场

表示危险废物贮存、处置场

4、环境管理台账

建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于5年。
5、信息公开情况

依法依规公开建设项目环评信息，建立以建设单位为主体责任的信息公开方案，公开建设项目开工前、施工过程中、建成后的相关环境信息。裕盛公司委托环评单位编制环评报告表后，于2024年12月29日在环评云助手平台上发布项目环境影响评价信息第一次公示，主要公示项目基本情况、建设单位及联系方式、环评单位名称、公参意见表和反馈方式及途径等信息。于2025年1月6日在环评云助手平台上发布项目环境影响评价信息第二次公示，公示内容为项目环境影响报告表公示版、反馈信息途径等内容。两次公示期间建设单位和环评单位均未收到公众对项目建设提出的意见和反应的问题。


6、 结论
	本项目位于福建省大田县广平镇东景村，主要从事煤炭的储存并配套2条煤炭破碎筛分线，项目建设符合国家产业政策及地方要求，选址符合生态环境分区管控要求、大田县国土空间总体规划及相关用地规划要求，同时项目建设符合大田县人民政府《关于煤炭加工销售企业整治提升专题会议的纪要》（大田县人民政府专题会议纪要〔2025〕72号）相关要求。在落实本评价提出的各项环保措施及环境风险防范措施的前提下，本项目对周边环境影响较小，可实现污染物达标排放，环境风险可防可控，从环境影响角度分析，项目建设可行。

编制单位：泉州市华大环境保护研究院有限公司
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附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	原有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	2.960
	/
	2.960
	+2.960

	危险废物
	废机油（t/a）
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废油桶（t/a）
	/
	/
	/
	0.036
	/
	0.036
	+0.036

	
	浮油（t/a）
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005

	
	含油抹布等劳保

用品（t/a）
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	一般工业

固体废物
	废木材（t/a）
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	煤矸石（t/a）
	/
	/
	/
	17648
	/
	17648
	+17648


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

