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1、 建设项目基本情况
	建设项目名称
	大田陕闽贸易物流仓储中心建设项目

	项目代码
	2501-350425-04-01-403744

	建设单位联系人
	詹兴营
	联系方式
	13799168889

	建设地点
	福建省 三明 市  大田 县 广平 镇 东景村186号

	地理坐标
	（ 117 度  44 分 15.806 秒， 26  度  6  分21.503秒）

	国民经济
行业类别
	B0610 烟煤和无烟煤开采洗选；
C2529其他煤炭加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]四、煤炭开采和洗选业 06-6烟煤和无烟煤开采洗选061-煤炭储存、集运；
二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25-42煤炭加工 252-其他煤炭加工

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	大田县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	闽发改备〔2025〕G120007号

	总投资
（万元）
	200
	环保投资（万元）
	44

	环保投资
占比（%）
	22
	施工工期
	12个月

	是否开工
建设
	否
是 项目已建成厂房、生产设备及配套环保设施。项目现已停产并接受处罚，罚款采用分期缴纳方式，目前已缴纳5.8万元。针对行政处罚决定书（闽明大田罚罚决〔2026〕00004号）载明的违法建设的1条型煤（煤球）生产线（含下料斗、输送带等工艺设备），现已全部拆除清理，并不再建设型煤生产工序。现依据该处罚决定书依法补办环评手续，详见附件13。
	用地（用海）
面积（m2）
	2678m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染类)(试行)》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目工程专项设置情况参照表1- 1专项评价设置原则表。经判定，本项目无需设置专项评价。
[bookmark: _Ref2539]表1- 1  项目专项评价设置情况一览表
	专项评价类别
	设置原则
	项目情况
	是/否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目
	项目废气污染因子为颗粒物、二氧化硫，不涉及左列废气污染物
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无工业废水排放
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目使用山泉水，不涉及河道取水
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目
	否

	注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。
2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。




	规划情况
	

	
	

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	

	其他符合性分析
	1.1 产业政策符合性分析
本项目年转运煤炭10万吨，配套建设1条年处理量10万吨煤炭破碎生产线。项目涉及的破碎仅为简单破碎筛分，不对煤进行焦化等深度加工，属于其他煤炭加工行业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不在国家限制类和淘汰类产业之内，属于国家允许类；同时项目于2025年1月15日通过大田县发展和改革局备案(闽发改备〔2025〕G120007号，项目于2026年6月15日接受行政处罚后依法补办手续，并重新核实备案内容，备案表修改后通过时间为2026年9月21日，详见附件4)，因此项目符合国家产业政策。
1.2 选址符合性分析
1.2.1选址符合性分析
本项目位于大田县广平镇东景村186号，从事煤炭储存及配套破碎加工。项目用地为采矿用地（属建设用地），不占永久基本农田，不涉及生态保护红线，不属于禁止、限制发展产业。根据《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》和《大田县广平镇东景村村庄规划（2021-2035年）》，项目选址符合国土空间规划及村庄规划要求。
1.2.2环境功能区划符合性分析
（1）水环境
项目周边主要地表水体为铭溪（属于文江溪支流），文江溪的国控、省控断面水环境质量现状均能满足水环境功能区划要求。项目生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉，不外排；初期雨水、车辆冲洗废水经生产废水处理站处理后用作抑尘喷雾、车辆冲洗用水，不外排，对周边水环境基本无影响。项目选址符合水环境功能区划要求，与周边水环境功能区划相适应。
（2）大气环境
项目所在区域大气环境区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准。根据环境空气质量监测结果，项目所在区域环境空气质量良好，基本污染因子均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准，其他污染因子符合相应环境空气质量标准，尚有一定的环境容量和承载能力。
（3）声环境
项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类与4a类标准，项目通过采取一定的减震降噪措施、厂区合理布局等噪声控制措施后，项目厂界噪声可达标。从声环境适应性角度分析，项目选址符合声环境功能区划要求。
项目厂址不属于环境功能区划禁止建设区域，且项目所在区域为环境质量达标区，具有接纳项目达标排放污染物的承载能力，符合环境功能区划要求。
综上所述，项目选址可行。
1.3与生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线
本项目位于三明市大田县广平镇东景村186号，根据《大田县国土空间总体规划(2021-2035 年)》（详见附图5）及项目用地红线图（附件5），不涉及占用自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、基本农田保护区等法律法规明令禁止占用区域，满足生态保护红线要求。
（2）环境质量底线
项目所在区域地表水、大气、声环境质量分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准、《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类与4a类标准。本项目无生产废水外排、少量生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉，各项废气采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置，噪声采取选用低噪声设备、厂房隔声、减振等降噪措施，满足所在区域环境质量达标要求。
（3）资源利用上线
对照国土空间规划查询结果，本项目用地类型为建设用地。项目运营期，企业通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，保证水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不在禁止准入的产品、技术、工艺、设备及行为的清单中，符合市场准入要求。
经福建省生态环境分区管控数据应用平台查询（查询结果见附件12），项目所处区域环境管控单元编码为 ZH35042530001，管控单元分类为一般管控单元。
表1- 2  与全省生态环境总体准入要求（陆域）的符合性分析一览表
	适用范围
	准入要求
	符合性

	全省陆域
	空间布局约束
	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。
2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。
3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。
4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。
5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。
	项目从事煤炭储存及配套破碎加工，不属于左列产业，符合空间布局约束要求。

	
	污染物排放管控
	1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。
2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。
3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。
	1.项目不涉及总磷、VOCS排放
2.项目不在左侧所列行业之列
3.项目不涉及。


[bookmark: _Ref28440]表1- 3  与三明市生态环境总体准入要求的符合性分析一览表
	准入要求
	项目
情况
	符合情况

	空间布局约束
	1.氟化工产业应集中布局在三明市吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模；除已通过省级认定的化工园区外，不再新增化工园区;未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。
2.全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严格控制新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、植物制浆、印染等项目。
3.2024年底前，全市范围原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。全市范围不再新上每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。
4.继续推进城市建成区现有印染、原料药制造、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭。
5.以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。
6.涉及永久基本农田的管控区域，应按照《基本农田保护条例》(2011年修正)《福建省基本农田保护条例》(2010年修正)《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规[2018]1号)《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(2017年1月9日)等相关文件要求进行严格管理。
	项目从事煤炭的储存并配套破碎加工，不属于氟化工产业、制革、钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、植物制浆、印染等项目，不属于印染、原料药制造、化工等污染较重企业，不涉及使用供热锅炉，不涉及占用基本农田和生态保护红线。
	符合

	污染物排放管控
	1.涉新增 VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。
2.加快推进钢铁、火电、水泥超低排放改造。有色项目应执行大气污染物特别排放限值;重点控制区新建化工项目应当执行大气污染物特别排放限值。
3.东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。氟化工、印染、电镀等行业应执行水污染物特别排放限值。
4.在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域(尤溪县、大田县)实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。
5.加快推进省级以上工业园区“污水零直排区”建设和重点行业企业及重点产业园区明管化改造。涉及入驻园区的生产废水排放企业，应同步规划建设污水处理设施。
	项目产生的废气污染物为颗粒物、二氧化硫，不涉及VOCs排放，初期雨水、车辆冲洗废水经生产废水处理站处理后用作抑尘喷雾、车辆冲洗用水，不外排，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉，不外排。
	符合


表1- 4  与大田县生态环境准入清单的符合性分析一览表
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	项目情况
	符合
情况

	大田县一般管控单元
	一般管控单元
	空间布局约束
	1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理批准手续。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。
2.禁止随意砍伐农田保护林。
	1.项目从事煤炭的储存并配套破碎加工，根据东景村村庄规划查询结果，项目用地类型为采矿用地，根据国土空间规划查询结果，项目用地类型为建设用地，不涉及占用基本农田和生态保护红线。2.项目用地不涉及占用农田保护林，不涉及砍伐农田保护林。
	符合


1.5 与《煤矸石综合利用管理办法》(2014 年修订)符合性分析
根据《煤矸石综合利用管理办法》(2014年修订)中第五条“省、自治区、直辖市人民政府资源综合利用主管部门负责本办法的贯彻实施，以及本行政区域内煤矸石综合利用活动的监督、管理和协调工作。省、自治区、直辖市人民政府其他相关部门在各自职责范围内支持配合煤矸石综合利用工作。”
本项目为煤炭临时周转堆存，经简单物理破碎筛分后，将筛出的煤矸石进行二次销售，综合利用外售给砖厂。
根据第九条“煤炭开发项目(包括选煤厂项目)的项目核准申请报告中资源开发及综合利用分析篇章中须包括煤矸石综合利用和治理方案，明确煤矸石综合利用途径和处置方式。对未提供煤矸石综合利用方案的煤炭开发项目，有关主管部门不得予以核准。”
项目已签署煤矸石处置协议，项目产生的煤矸石将交予福建省明溪县亿福新型建筑材料有限公司进行综合利用（详见附件9）。
项目符合《煤矸石综合利用管理办法》(2014 年修订)中对煤矸石的相关规定。
1.6 与《煤炭经营监管办法》（2014年国家发展和改革委员会令第13号）符合性分析
根据《煤炭经营监管办法》（ 2014年国家发展和改革委员会令第13号）第十条“用于煤炭经营的储煤场地，布局应当科学合理，符合土地利用总体规划；不得设在风景名胜区、重要生态功能区等环境敏感区域；区域内不同储煤场地的布局应体现资源集约开发和节约利用；城市大型储煤场地应实现封闭储存或建设防风抑尘、防燃、污水处理设施，不得对周边环境造成污染”，结合上文所述，项目不位于风景名胜区、重要生态功能区等环境敏感区域，符合土地利用总体规划，建有防风厂房、配套喷雾降尘，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉，无生产废水外排，不会对周边环境造成污染，符合此条规定。
根据第十二条“煤炭经营主体在煤炭装卸、储存、加工和运输过程中，应采取必要措施，减少无组织粉尘排放”，项目在装卸、加工、储存和运输过程中均采用喷雾降尘的方式、加工过程中还配备布袋除尘器，采用处理后经15m高排气筒有组织排放的方式减少无组织粉尘排放。
项目符合《煤炭经营监管办法》（ 2014年国家发展和改革委员会令第13号）中对煤堆场的相关规定。
1.7 与《大田县人民政府关于煤炭加工销售企业整治提升专题会议的纪要》（〔2025〕72号）符合性分析
根据《大田县人民政府关于煤炭加工销售企业整治提升专题会议的纪要》（〔2025〕72号）会议议定，“对通过发改或者工信部门备案，符合村镇、林业等法定规划和生态环境分区管控规定要求，且涉及的违法行为已查处并整改到位的企业，生态环境部门要督促指导企业即日起3个月内完善相关审批手续。”
项目选址位于大田县广平镇东景村，符合《大田县广平镇东景村村庄规划（2021-2035年）》用地布局及《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》空间管控要求，不占用生态保护红线、永久基本农田等约束性区域。同时，项目已在大田县发展和改革局备案，符合林业规划等法定规划和生态环境分区管控规定要求。违法行为查处方面，三明市生态环境局已于2026年5月26日作出《行政处罚决定书》（闽明大田罚罚决〔2026〕00004号），认定公司未批先建等违法行为并处罚款、责令停止生产及三个月内完成环保竣工验收，该处罚决定已生效；罚款采取分期缴纳方式，目前已缴纳5.8万元，处罚决定书载明的违法建设的1条型煤（煤球）生产线（含下料斗、输送带等工艺设备）已全部拆除清理，公司明确不再建设型煤生产工序，项目现已停产整治，本次仅就保留的煤炭破碎筛分环节依法补办环评审批手续，符合《大田县人民政府关于煤炭加工销售企业整治提升专题会议的纪要》（〔2025〕72号）关于“涉及的违法行为已查处并整改到位”的前置条件。
综上所述，项目符合《大田县人民政府关于煤炭加工销售企业整治提升专题会议的纪要》（〔2025〕72号）会议议定内容。
1.8 与《公路安全保护条例》符合性分析
根据《公路安全保护条例》，公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：国道不少于20米。在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物。根据百度地图，本项目西侧为G534国道。项目地面构筑物与国道外缘距离约为15.5 米，项目不符合《公路安全保护条例》中规定的国道建筑控制区≥20米的要求。因此，针对该问题，企业需对西侧临国道一侧的地面构筑物（如办公室）进行整体后退或拆除。确保构筑物外缘至G534国道公路用地外缘的距离不小于20米，使构筑物完全退出公路建筑控制区。待整改措施全部落实后，构筑物外缘至 G534国道公路用地外缘的距离将不小于 20m，符合《公路安全保护条例》的相关规定。 
1.9 与《大田县优化招商引资项目准入的若干意见（试行）》符合性分析
项目从事煤炭的储存并配套破碎加工，对照《大田县优化招商引资项目准入的若干意见(试行)》（田政办〔2021〕29号），本项目不属于“不引进类项目”，不属于煤矸石破碎加工项目，符合《大田县矿山采选行业综合整治行动方案》（田政办〔2018〕119号）相关规定，项目建设符合大田县招商引资项目准入条件。 
1.10 与《大田县人民政府办公室关于印发大田县文江溪流域水环境专项整治工作方案的通知》（田政办规〔2023〕2号）符合性分析
田政办规〔2023〕2号规定文江溪干流沿线300米或者一重山范围内禁止新（改、扩）建排放水污染物的建设项目，并将储煤场列为重点整治业态，要求落实雨污分流、防治措施全落实和外排废水全达标。本项目初期雨水、车辆冲洗废水经生产废水处理站处理后用作抑尘喷雾、车辆冲洗用水，不外排，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉，不外排，不排入文江溪流域水体，全厂不设置向外环境水体排放水污染物的排污口。在此基础上，项目不属于“排放水污染物的建设项目”，与上述空间管控要求不相冲突；同时，项目配套封闭煤炭堆场、成品堆场、喷淋抑尘、车辆冲洗平台、初期雨水沉淀池及生产废水处理站等设施，落实雨污分流和废水循环利用，符合方案对储煤场“防治措施全落实、外排废水全达标”的整治要求。综上，在项目选址避让文江溪干流300米及一重山范围，或虽位于该范围内但严格落实上述生产废水零外排、生活污水综合利用不外排措施，并依法取得环评审批手续的前提下，本项目与田政办规〔2023〕2号文的要求相符合。
1.11 与林地规划符合性分析
根据林业主管部门林地“一张图”叠图结果（详见附件7），项目用地红线范围内土地性质为非林地，不涉及林地占用，不涉及生态公益林、防风固沙林和农田保护林。项目用地符合林地用途管制要求，与大田县“生态环境分区管控”空间布局约束中关于禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林的要求不相冲突，林地规划符合性成立。
1.12 与“三区三线”符合性分析
根据《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2207号)，福建省已按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据，根据《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》中的“三条控制线图”可知(详见附图5)，本项目不占用永久基本农田、不占用生态保护红线，工程区位于城镇开发边界范围内，能够符合城镇集中建设区的功能定位。根据自然资源部门出具的用地红线，红线范围面积为3950m2，本项目用地面积为2678m2，项目用地全部位于该红线范围之内，未超出红线边界。
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二、建设项目工程分析
	建
设
内
容
	2.1 项目由来
福建省三明陕闽贸易有限公司成立于2018年8月1日，主要从事煤炭及制品批发。公司位于福建省大田县广平镇东景村186号，建设年加工转运煤10万吨项目。项目已通过大田县发展和改革局备案(闽发改备〔2025〕G120007号，详见附件4)。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目从事煤炭的储存并配套破碎加工，不涉及洗煤、选煤、配煤，需编制环境影响报告表，见表2-1。
表2-1  《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）摘录
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	四、煤炭开采和洗选业 06 

	6、烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069
	煤炭开采
	煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）
	/

	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25

	42.精炼石油产品制造251；煤炭加工 252
	全部（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外；煤制品制造除外；其他煤炭加工除外）
	单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）；煤制品制造；其他煤炭加工
	/


2026年6月1日，福建省三明陕闽贸易有限公司委托本公司负责该项目环境影响评价，接受委托后，我司多次组织有关人员深入现场调研、收集资料，调查了项目所在区域的环境现状，按照建设项目环境影响报告表编制指南要求，编制完成了该项目的生态环境影响报告表并通过专家评审，后续业主暂停报批环评。
根据三明市生态环境局于2026年5月26日下达的《三明市生态环境局行政处罚决定书》（闽明大田罚罚决〔2026〕00004号）（详见附件13），陕闽公司存在两项环保违法行为：一、未批先建。陕闽公司厂房及其生产设施于2021年12月前已建设完成，其“未批先建”的环境违法行为超过两年追溯期。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；二、陕闽公司未办理环境保护设施竣工验收手续即投入煤炭加工生产，该环境违法行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用”的规定。针对该环境违法行为，三明市生态环境局于2026年5月26 日对陕闽公司及其法人作出行政处罚。陕闽公司目前处于停产状态，并已缴清罚款，将按期落实各项整改工作。
目前我单位根据实际情况对《大田陕闽贸易物流仓储中心建设项目生态环境影响报告表》进行修改完善，提交建设单位上报生态环境主管部门审批。 
本项目厂房现状照片详见图3-2。
2.2 工程概况
2.2.1 项目基本情况
（1）项目名称：大田陕闽贸易物流仓储中心建设项目
（2）建设单位：福建省三明陕闽贸易有限公司
（3）统一社会信用代码：91350403MA31YCCF07
（4）建设性质：新建
（5）建设地点：福建省大田县广平镇东景村186号，地理坐标为东经117度44分15.806秒、北纬26度6分21.503秒
（6）用地面积：根据自然资源部门出具的用地红线，红线范围面积为3950m2，本项目用地面积为2678m2，项目用地全部位于该红线范围之内，未超出红线边界。
（7）建设规模：年外购煤炭10万t/a，配套建设1条处理能力10万t/a煤炭破碎生产线。场内配套封闭煤炭堆场、成品堆场、场内转运道路、喷淋抑尘、车辆冲洗平台等储运配套设施。
（8）总投资：项目总投资约200万元，其中环保投资44万元
（9）生产定员：职工5人（均不住厂）
（10）工作制度：每天生产8小时，年生产300天
2.2.2 煤炭储存及转运周期
（1）煤炭原料储存场

（2）产品堆场
 
2.3 工程主要建设内容
项目年处理煤炭10万t，已建设一个贮存能力2744吨原料煤的堆场、一个贮存能力2195t产品煤的堆场及一条10万t/a煤炭破碎生产线。
项目组成及主要建设内容见表2-2。
表2-2  项目主要建设内容一览表
	项目名称
	主要建设内容

	主体工程
	生产车间
	密闭彩钢房，位于厂区的北侧，占地面积为400m2，布置1条煤炭破碎生产线，用于煤炭破碎加工。

	辅助工程
	原料堆场
	密闭彩钢房，位于厂区的中部，占地面积为1000m2，最大贮存能力为2744t，主要用于进厂煤炭原料的堆存。

	
	产品堆场
	密闭彩钢房，位于厂区的南侧，占地面积为800m2，最大贮存能力为2195t，主要用于煤炭加工后的煤炭产品的堆存。

	
	煤矸石堆存区
	密闭彩钢房，位于厂区的东侧，占地面积为190m2，最大贮存能力为521t

	公用工程
	供电系统
	由区域市政电网供电

	
	给水系统
	引自项目周边山泉水

	
	排水系统
	车辆冲洗水经生产废水处理站（工艺为“隔油+沉淀”，处理能力25t/d）处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边山林地灌溉，不外排；建设初期雨水收集池（有效容积为60m3），并配备雨水切换阀门，对前15min的初期雨水进行收集，15min后打开雨水排放口阀门，雨水排入市政雨水系统，收集的初期雨水进入生产废水处理站处理后回用于喷雾抑尘及车辆冲洗，不外排。

	
	称重平台
	位于厂区的北侧，用于煤炭称重。

	
	装卸区
	位于厂区的西侧，用于原料、产品的装卸，占地面积为50m2

	
	洗车平台
	位于厂区的北侧，用于车辆冲洗。

	
	管理区
	位于厂区的北侧，用于职工生活及办公，占地面积为10m2

	环保工程
	废水治理
	生活污水
	经化粪池（容积2m3）+一体化污水处理设施处理后用于山林地灌溉（以地面浇灌方式进行，林灌设施主要为地面管道）

	
	
	车辆冲洗废水
	经生产废水处理站（工艺为隔油+沉淀，处理能力为25t/d）处理后循环使用，不外排

	
	
	初期雨水
	建设1个初期雨水收集池，有效容积60m3，并配备雨水切换阀门，收集的初期雨水进入生产废水处理站处理后回用于喷雾抑尘及车辆冲洗，不外排。

	
	
	抑尘用水
	经蒸发损耗或进入物料内，不外排

	
	废气治理
	下料、破碎以及筛分废气
	经集气罩（集气罩侧面设置三侧硬质围挡）收集后共用一套布袋除尘器处理后，由一根15米高排气筒DA001排放，传送带设置全封闭廊道，破碎筛分和传送带之间落料口处设置软帘

	
	
	无组织废气
	煤炭储存与加工均布置在封闭厂房内，车辆通行出入口采用防尘网遮挡；全封闭式厂房内安装喷雾抑尘装置

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，厂房隔声、设备基础减振等降噪措施。

	
	固废治理
	生活垃圾
	厂区内设置生活垃圾收集桶，收集后由环卫部门清运处置

	
	
	一般固体废物
	设置1间一般固废暂存间（10m2），位于厂区的东南侧，废木材收集后暂存于一般固废暂存间贮存后定期委托相关单位回收利用；设置1个煤矸石堆存区（190m2），最大贮存能力为521t，人工筛捡出的煤矸石储存至煤矸石储存区，定期运往福建省明溪县亿福新建筑材料有限公司作为生产原料使用。按照每5天转运1次，煤矸石实际最大贮存量约为83t（＜521t）。

	
	
	危险废物
	设置1个危险废物贮存库（5m2），位于厂区的东南侧，危险废物收集后暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质单位处理。


2.4 加工能力及产品方案、原辅材料及能源消耗
根据建设单位提供资料，煤炭原料经集中储存后，对其进行筛分破碎后方可作为产品，产品粒径约0.5-1.5cm、<0.8cm，不涉及配煤工序。项目生产能力及产品方案见表2-3。
表2-3  项目加工能力及产品方案一览表
	加工能力

	序号
	生产线名称
	产品
	年处理能力（万吨/年）

	1
	煤炭破碎生产线
	煤炭
	10

	根据物料平衡，煤炭产品量为94995t/a。


项目原辅材料及能源消耗情况见表2-4。
表2-4  项目原辅材料及能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	用量
	备注

	1
	煤炭
	100000t/a
	

	2
	机油
	0.30t/a
	外购

	3
	新鲜水
	2880t/a
	大田县供水

	4
	电
	21万kWh/a
	国网供电


项目煤炭原料主要由大田县铭源煤矿有限公司提供，根据建设单位提供资料，煤炭的煤质特征参数见表2-5。
表2-5  项目煤炭的煤质特征一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.5 主要生产设备
项目均为现场遗留设备，不再新增设备，主要生产设备见表2-6。
表2-6   项目主要生产设备一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


产能符合性分析：
。
2.6 总平布置
(1)项目周边情况
项目西侧为G534国道，其他侧均为山林地。
(2)项目总平面布置
本项目厂房出入口紧邻道路，交通便利。煤炭加工区及仓储区均位于封闭厂房内。生活办公区位于厂区东北侧；在项目生产车间内按工艺流程顺序自西向东分别布置了煤炭破碎加工生产车间、煤炭原料堆场及产品堆场，物流通畅，便于生产操作，可有效提高生产效率。破碎加工线配备1套废气治理设施及1根15m高排气筒，保证废气污染物可达标排放；化粪池+一体化污水处理设施位于管理区的东侧，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理达标后用于山林地灌溉；危险废物贮存间及一般固废暂存间位于封闭厂房内东南侧，煤矸石堆存区位于封闭厂房内东南侧。车间内功能分区明确，落实各项降噪措施后，厂界噪声达标排放，对周围环境影响较小。
综上，车间内功能分区明确，项目总体布局基本合理。项目平面布局及所在位置雨污管线示意图见附图3。
2.7 水平衡、物料平衡
2.7.1 水平衡
项目用水包括生活用水、喷雾抑尘用水以及车辆冲洗用水，水平衡情况见图2-1。
①生活用水
项目全厂定员5人，均不住厂，生活用水仅为员工日常生活用水，不设淋浴房、洗衣房。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），不住厂职工生活用水定额取50L/d•人，每年生产天数为300天，则生活用水为0.25t/d（75t/a）。产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.2t/d（60t/a）。生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于山林地灌溉，不外排。
②喷雾抑尘用水
本项目在封闭生产厂房内（煤炭原料堆场1000m2、产品堆场800m2、煤矸石堆存区190m2、装卸车区域50m2、车间内煤炭加工生产线周边及生产线中煤炭裸露位置约200m2）配套安装喷雾降尘装置，每天喷雾2次，喷雾强度均为2L/m2·次，则喷雾抑尘用水为8.96t/d（2688t/a），均通过蒸发损耗或进入物料内，不产生废水。
③车辆冲洗用水
项目进出厂区的煤炭原料、产品及煤矸石总量为199995t/a，每辆运输车辆载重约35t，运输5715车次/a。主要利用高压水枪对车辆表面进行冲洗，高压水枪流量约10L/min，每辆运输车辆冲洗用时为10min/次，则所需洗车用水量为1.91t/d（571.5t/a）。产污系数按0.8计，则项目洗车废水产生量为1.52t/d（457.2t/a），收集至生产废水处理站处理后循环使用，不外排。 
④初期雨水

初期雨水经配套管线连接至生产废水处理站，初期雨水分批次进入生产废水处理站处理后回用于喷雾抑尘及车辆冲洗，不外排。
项目水平衡图见图2-1。

图2-1  水平衡图（t/d）
2.7.2 物料平衡
项目外购的煤炭原料进厂后，装卸、储存、下料、破碎、筛分等环节会产生粉尘，其中，有组织废气经集气罩收集通过袋式除尘器处理达标后通过排气筒进入大气，无组织废气采取“车间整体封闭+洒水抑尘”等措施抑尘。除尘灰、车间内沉降的粉尘以及沉淀池打捞出的煤渣直接混入煤炭中作为产品外售，因此不对其进行单独核算物料平衡；物料平衡详见表2-7。 
表2-7   项目物料平衡一览表
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	




	工艺流程和产排污环节
	2.8 项目生产工艺
（1）生产能力
项目生产线破碎筛分能力为10万吨/年。
（2）生产工艺流程
生产工艺流程及产污环节见图2-2。
工艺流程简述如下：
①煤炭堆存：运营期间对外购的煤炭原料于生产厂房内进行集中储存。
②煤炭加工
a人工拣选：原煤在下料前需经人工挑选出煤矸石、废木材等杂物，筛拣出的煤矸石暂存于煤矸石堆存区，废木材贮存于一般固废暂存间，煤矸石与废木材定期委托相关单位综合利用；
b下料：将煤炭投入到下料斗中，以便后续的破碎筛分加工；
c筛分（小滚筛）：利用小滚筒筛（筛孔3cm）按3cm粒径对煤炭进行初次分级。筛上物（≥3cm的大块物料）通过输送带进入破碎工序，筛下物（<3cm的物料）进入下一道筛分（大滚筛）工序。
d破碎：输送带将小滚筛的筛上物（≥3cm）运输至颚式破碎机进行粗碎（出料粒径约3~10cm），减小粒度，以便进入下一级粉碎机；
e筛分（大滚筛）：利用大滚筒筛（筛孔0.8cm）针对小滚筒筛的筛下物（<3cm）进行二次精细分级。分离出筛上物（0.8~3cm的中间颗粒，需进一步粉碎）和筛下物（≤0.8cm的细颗粒，已达细料产品要求），筛上物通过输送带进入粉碎机。
f粉碎：利用粉碎机将中等粒度物料（颚破出料及大滚筛筛上物）进一步细化至最终产品要求的粒度。

图2-2  项目生产工艺流程及产污环节图
（3）产污环节
项目运营期生产产污环节见表2-8。
表2-8  项目产污环节汇总情况一览表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	2.9 与项目有关的原有环境污染问题
2.9.1 原有工程环保手续执行情况
企业建设投产期间未办理相关环保手续。根据《三明市生态环境局行政处罚决定书》（闽明大田罚罚决〔2026〕00004号）（详见附件13），陕闽公司存在两项环保违法行为：一、未批先建。因超过两年处罚追溯期，依法不予处罚；二、陕闽公司未办理环境保护设施竣工验收手续即投入煤炭加工生产，违反了《建设项目环境保护管理条例》相关规定。三明市生态环境局于2026年5月26日对陕闽公司及其法人作出行政处罚。目前公司已缴清罚款，同时已委托编制完成生态环境影响报告表，提交生态环境主管部门审批。 
2.9.2 原有工程概况
原有工程主要进行煤炭储存及破碎加工，根据调查实际情况，经营内容为煤炭的储存与破碎加工。 
（1）废水
原有工程生产废水主要为车辆冲洗水，经沉淀池沉淀后回用于喷雾抑尘或车辆冲洗，不外排。
生活污水经化粪池处理后用于周边林地灌溉。 
（2）废气
煤炭的破碎加工及运输、储存等环节均会产生废气，主要污染物为颗粒物，原有工程采取的主要抑尘措施为喷雾抑尘、篷布遮盖、进出厂区车辆及时进行冲洗等。
（3）噪声
原有工程噪声主要来源于设备运转产生，利用厂房隔声等措施降噪。
（4）固体废物
原有工程固体废物主要包含废木材及生活垃圾。 
2.9.3 原有工程主要环境问题及整改措施
车间地面已经进行硬化处理，车间整体封闭，根据现场调查，结合企业后续实际运营情况，对陕闽公司现存的主要环境问题进行识别并提出整改措施，具体见表2-9。 
表2-9  主要环境问题及整改措施一览表
	序号
	主要环境问题
	整改措施
	整改时限

	1
	煤炭破碎加工过程如下料、破碎、筛分等产尘工序产生的粉尘废气未进行收集处理。输送带未进行密闭。
	
	

	2
	生产车间一部分未进行密闭
	
	

	3
	未设置规范化的一般工业固废贮存场所
	
	

	4
	未建设规范的危险废物贮存间
	
	

	5
	缺乏初期雨水收集措施，导致初期雨水直接外排
	
	

	6
	生产废水处理设施仅建沉淀池，无隔油设施，对废水中石油类污染物去除效果较差
	
	

	7
	本项目西侧地面构筑物距G534国道外缘约15.5米，未达到《公路安全保护条例》规定的省道建筑控制区≥20米要求
	
	


2.9.4 厂区现状图
厂区现状见图2-3。
	
	

	
	

	
	

	
	


图3-2  厂区现状图



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区
域
环
境
质
量
现
状
	3.1 水环境质量现状
3.1.1地表水功能区划
项目周边地表水体为铭溪，属文江溪支流。根据《福建省水功能区划》（2013年），该河段水体未涉及水功能规划，福建省对文江溪考核标准为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准限值，铭溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准限值，标准值见表3-1。
表3-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）
	序号
	污染物名称
	Ⅲ类标准值（单位：mg/L，pH无量纲）
	Ⅱ类标准值（单位：mg/L，pH无量纲）

	1
	pH值（无量纲）
	6~9
	6~9

	2
	溶解氧
	≥5
	≥6

	3
	高锰酸盐指数
	≤6
	≤4

	4
	COD
	≤20
	≤15

	5
	BOD5
	≤4
	≤3

	6
	氨氮
	≤1.0
	≤0.5

	7
	总磷
	≤0.2
	≤0.1

	8
	总氮（湖、库）
	≤1.0
	≤0.5

	9
	粪大肠菌群数（个/L）
	≤10000
	≤2000


3.1.2地表水环境质量现状
为了解铭溪水环境质量现状，根据三明市水利局公布的2025年6月~2026年5月份三明水质情况，2025年6月~2026年5月份铭溪村断面（铭竹桥点位）水质类别为Ⅱ类、Ⅲ类，均满足Ⅲ类水质标准，水质类别见表3-2。 
表3-2  铭溪村断面水质类别一览表
	时间
	水质类别

	2025年6月
	Ⅲ类

	2025年7月
	Ⅱ类

	2025年8月
	Ⅲ类

	2025年9月
	Ⅲ类

	2025年10月
	Ⅲ类

	2025年11月
	Ⅲ类

	2025年12月
	Ⅲ类

	2026年1月
	Ⅲ类

	2026年2月
	Ⅲ类

	2026年3月
	Ⅱ类

	2026年4月
	Ⅲ类

	2026年5月
	Ⅲ类


且根据《2025年三明市生态环境状况公报》（网址：http://shb.sm.gov.cn/hbyw/202406/t20240604_2031902.htm）（三明市生态环境局于2026年6月4日发布），2025年全市19个国控、36个省控、76个小流域断面水质达标率100%。根据2026年6月《三明市水环境质量月报（2026年5月）》（网址：http://shb.sm.gov.cn/hjzl0902/202606/t20260608_2214584.htm），“4月，主要河流16个国控断面水质达标率为100%，共监测8个省控断面，水质达标率为100%”，见图3.1-1。文江溪水质达到水质Ⅱ类标准。可认为文江溪项目区段水质现状较好，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

图 3-1   《三明市水环境质量月报（2026年5月）》
3.2 大气环境质量现状
（1）环境空气功能区划
项目所在区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的过渡阶段二级标准，特征因子TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准，见表3-3。
表3-3  环境空气质量评价标准一览表
	污染物名称
	取值时间
	过渡阶段二级标准
	单位
	来源

	SO2
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	60
	
	

	
	日平均
	120
	
	

	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	日平均
	60
	
	

	TSP
	年均值
	200
	
	

	
	日均值
	300
	
	

	备注：2030年12月31日之前，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值，2031年1月1日起，实施基本项目浓度限值。


（2）项目所在区域大气环境质量达标判定
根据《2025年三明市生态环境状况公报》（网址：http://shb.sm.gov.cn/zwxx/hbxj/202606/P020260605425432922048.pdf）（三明市生态环境局于2026年6月5日发布），市区空气质量达标天数比例为99.5%，空气质量综合指数为2.50；二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧六项主要污染物的年均值都达到或优于二级标准。10个县（市、区）环境空气质量年均值均达到或优于二级标准；达标天数比例均为99.7%-100%，空气质量综合指数范围为1.24—2.30，各县（市、区）首要污染物均为臭氧。
根据三明市生态环境局公布的2025年1-12月《三明市环境空气质量月报》（网址http://shb.sm.gov.cn/search2023/?siteId=ff808081744e1c2301744e1e83600002&key=%E4%B8%89%E6%98%8E%E5%B8%82%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%A9%BA%E6%B0%94%E8%B4%A8%E9%87%8F%E6%9C%88%E6%8A%A5），大田县每月数据见表3-4，项目所在区域大田县环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物符合二级过渡阶段标准要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
表3-4  大田县2025年环境空气质量数据一览表
	月份
	综合指数
	SO2
（µg/m3）
	NO2
（µg/m3）
	PM10
（µg/m3）
	PM2.5
（µg/m3）
	CO
（mg/m3）
	O3
（µg/m3）

	1
	2.77
	4
	12
	48
	34
	0.6
	94

	2
	1.73
	6
	6
	24
	18
	0.6
	77

	3
	1.91
	6
	8
	19
	13
	0.6
	132

	4
	1.88
	5
	7
	24
	14
	0.6
	117

	5
	1.57
	4
	5
	20
	12
	0.4
	104

	6
	1.13
	5
	5
	13
	7
	0.4
	70

	7
	1.12
	5
	5
	13
	8
	0.4
	64

	8
	1.10
	5
	5
	13
	8
	0.5
	58

	9
	1.18
	6
	5
	15
	9
	0.4
	63

	10
	1.31
	4
	6
	17
	12
	0.4
	66

	11
	1.64
	4
	8
	24
	15
	0.5
	76

	12
	2.04
	4
	11
	33
	20
	0.6
	80

	标准值
	/
	60
	40
	60
	30
	4
	160

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


（3）其他污染物环境质量现状
本次评价使用福建省三明陕闽贸易有限公司委托福建九五检测技术服务有限公司进行监测的结果。监测点位位于本项目厂区大门口，监测因子为TSP，监测时间为2025年4月12-15日，监测时间为三天。
监测结果见表3-5。
表3-5  环境空气质量现状监测结果一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


由上表可知，TSP浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2过渡阶段日平均标准值。
综上所述，区域大气环境质量现状较好。
3.3 声环境质量现状
（1）声环境功能区划
项目位于福建省三明市大田县广平镇东景村186号，所在区域声环境为2类功能区，西邻G534国道，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区和4a类区标准，见表3-6。
表3-6  声环境质量评价标准一览表
	标准类别
	适用区域
	等效声级Leq(dB(A))
	备注

	2类
	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
	昼间
	夜间
	其他侧

	
	
	≤60
	≤50
	

	4a类
	高速公路、城市快速路等
	昼间
	夜间
	邻G534国道侧

	
	
	≤70
	≤55
	


（2）声环境质量现状评价
项目位于福建省三明市大田县广平镇东景村186号，厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不进行声环境质量现状评价。
3.4 生态环境现状
项目用地为原采矿用地转让，已建设封闭生产厂房、全封闭原料及成品堆场。对照《大田县国土空间总体规划（2021-2035 年）》，用地类型为建设用地；对照《大田县广平镇东景村村庄规划（2021-2035）》，用地类型为采矿用地。该地块周边均为山林地，不涉及珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，本项目不进行生态环境影响评价。
3.5 地下水、土壤环境质量现状
项目利用原采矿已建厂房从事煤炭的储存与破碎加工，煤炭原料及其加工过程、产品不易对地下水及土壤产生污染，厂房设置导流沟，地面已采取水泥硬化防渗，阻断了地下水、土壤污染途径，基本不会对地下水、土壤造成污染。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
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	3.6 环境保护目标
环境保护目标示意图详见附图2。
地表水环境：保护目标见表3-7。
	序号
	保护目标名称
	性质与规模
	位于本项目方位
	与本项目距离

	1
	铭溪
	小型河流
	西北侧
	45m


地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
大气环境：厂界外500m范围内保护目标见表3-8。
表3-8  大气环境保护目标一览表
	序号
	保护目标名称
	性质与规模
	位于本项目方位
	与本项目距离

	1
	寨口村
	居民区，约50人
	西南侧
	490m


声环境：项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。
地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境：项目用地为原采矿用地转让，该地块周边均为山林地，不涉及珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。

	污
染
物
排
放
控
制
标
准
	3.7 污染物排放标准
（1）废水排放标准
项目无生产废水外排，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于山林地灌溉，不外排，废水参照执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中旱地作物标准。见表3-9。
表3-9 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）（摘录）
	序号
	污染物
	农田灌溉水质基本控制项目限值
	单位

	1
	pH
	5.5~8.5
	无量纲

	2
	BOD5
	100
	mg/L

	3
	CODcr
	200
	mg/L

	4
	悬浮物
	100
	mg/L


（2）废气排放标准
项目有组织废气为煤炭加工粉尘，执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表4排放浓度限值要求；无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中表5 排放浓度限值要求。具体见表3-10。
表3-10  《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）（摘录）
	污染物
	排放形式
	监控点
	标准
	排气筒高度

	颗粒物
	有组织
	DA001
	80 mg/m3或设备去除效率>98%
	不低于15m

	颗粒物
	无组织
	周界外浓度最高点①
	1.0 mg/m3
	/

	二氧化硫
	无组织
	周界外浓度最高点①
	0.4 mg/m3
	/

	注：①周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排改的最大落地质量浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计质量浓度最高点。


（3）噪声排放标准
项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区和4a类区排放限值，见表3-11。
表3-11   《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（摘录）
	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)
	备注

	2类
	60
	50
	其他侧

	4a类
	70
	55
	西侧


（4）固体废物执行标准
①固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）；
②一般工业固体废物的贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
③一般固体废物的分类与代码按照《固体废物分类与代码名录》（生态环境部公告2024年第4号）认定；
④煤矸石堆场建设及管理要求按照《煤矸石综合利用管理办法（2014年修订版）》（国家发改委等十部委联合发布，2015年3月施行）；
⑤危险废物在厂区内贮存时参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。
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	3.8 总量控制指标
项目无废水外排，废气污染物为颗粒物，SO2排放量忽略不计，不涉及NOx，不涉及需购买和申请的污染物总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
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	4.1 施工期环境保护措施
公司通过转让方式获得本项目中土地、厂房及设备的所有权，并利用现有厂房及设备从事生产经营工作，不涉及新建厂房等施工建设过程。施工期主要工作为废气处理设施、一般工业固废暂存场所、危险废物贮存间、初期雨水收集池及生产废水处理设施等相关环保设施的整改工作；同时，对西侧临近G534 国道一侧的地面构筑物进行后退整改，整改完成后确保构筑物至G534 国道公路用地外缘距离不小于20米。通过采取减振降噪、建筑垃圾规范处置等措施后对周边环境基本无影响，本评价不对施工期环境保护措施进行具体分析。
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	4.2 运营期环境影响和保护措施
4.2.1 水环境影响分析和保护措施
4.2.1.1 废水产生情况
根据项目水平衡分析，项目用水环节主要为车辆冲洗用水、喷雾抑尘用水和职工生活用水，其中喷雾抑尘用水最终全部蒸发损耗或进入物料内，项目废水主要为车辆冲洗废水、初期雨水和生活污水，具体如下： 
（1）生活污水
根据章节2.7分析结果，生活污水产生量为0.2t/d（60t/a），依托厂房现有1座2m3化粪池+一体化污水处理设施（A/O+过滤工艺）处理后用于山林地灌溉，不外排。
参照《给排水设计手册》典型生活污水水质示例和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表1生活污染源产排污系数手册-表1-1城镇生活源水污染物产生系数四区（福建）：SS 110mg/L、BOD5110 mg/L、CODCr340mg/L、NH3-N 32.6mg/L、总氮44.8mg/L、总磷4.27mg/L。
参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对生活污水的处理效率一般为SS30%、BOD59%、CODCr25%、氨氮3%，参考《化粪池对污水处理能力研究及其评价》(兰州交通大学 环境与市政工程学院，甘肃兰州 730070)，化粪池对污水的处理效率约为总氮68.2%、总磷64.3%。
参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，一体化污水处理设施对生活污水的处理效率BOD5＞90%、CODcr＞85%，取最小值BOD5去除率90%、CODcr去除率85%为保守预测值。参考《给水排水设计手册（第5册）：城镇排水》中城镇污水处理的典型工艺中活性污泥法处理效率SS70~90%、总氮40~80%、氨氮50~70%、总磷40~80%，本报告取SS75%、氨氮60%、总氮60%、总磷70%计。
项目生活污水主要污染物产排情况见表4-1。
表4-1  生活污水主要污染物产排情况一览表
	所在环节
	废水量
	SS
	BOD5
	CODCr
	氨氮
	总氮
	总磷

	产生时的源强
	浓度mg/L
	60t/a
	110
	110
	340
	32.6
	44.8
	4.27

	化粪池处理后源强
	处理效率%
	
	30
	9
	25
	3
	68.2
	64.3

	
	浓度mg/L
	
	77
	100.1
	255
	31.6
	14.25
	1.52

	一体化污水处理设施处理后源强
	处理效率%
	
	75
	90
	85
	60
	60
	70

	
	浓度mg/L
	
	19.25
	10.01
	38.25
	12.64
	5.7
	0.456

	山林地灌溉
	污染物产生量
t/a
	
	0.0012
	0.0006
	0.0023
	0.0008
	0.0003
	0.00003

	（GB 5084-2021）表1限值
	100
	100
	200
	/
	/
	/


（2）生产废水
根据水平衡分析，项目生产废水产生量平均为4.29t/d，其中，车辆冲洗废水产生量约1.52t/d，初期雨水产生量约830.3t/a（平均约2.77t/d），主要污染物为pH、悬浮物、石油类，根据同类型企业经验取值，项目生产废水主要污染物浓度为pH7.5~8.5，悬浮物500mg/L，石油类2.5mg/L。
生产废水收集至生产废水处理站，采用“隔油+沉淀”工艺处理后回用于喷雾抑尘及车辆冲洗用水，不外排。
项目生产废水主要污染物产排情况见表4-2。
[bookmark: _Ref21974]表4-2  项目生产废水主要污染物产排情况一览表
	所在环节
	废水量
	pH
	SS
	石油类

	产生时的源强
	浓度mg/L
	1287.5t/a
	7.5~8.5
	500
	2.5

	“隔油+沉淀”处理后源强
	处理效率%
	
	/
	70
	51

	
	浓度mg/L
	
	/
	150
	1.225

	回用于喷雾抑尘及车辆冲洗用水
	污染物产生量
t/a
	
	/
	0.193
	0.002

	备注：生产废水经“隔油+沉淀”处理后回用于喷雾抑尘及车辆冲洗用水，不外排。


4.2.1.2 废水处理可行性分析
（1）生产废水处理措施可行性分析
生产废水收集方式：洗车平台设置导流沟，洗车废水收集至生产废水处理站处理。建设初期雨水收集池，并配备雨水切换阀门，对前15min的初期雨水进行收集，15min后打开雨水排放口阀门，雨水排入市政雨水系统。收集的初期雨水由水泵提升至生产废水处理站处理。
生产废水处理措施：项目生产废水包括洗车废水及初期雨水，生产废水主要污染物为pH、SS、石油类，收集后进入生产废水处理站进行处理，处理站设计处理能力为25t/d，采用“隔油+沉淀”工艺。
处理水量及回用水量符合性分析：喷雾抑尘用水全部蒸发损耗或进入物料内，流入污水处理设施的车辆冲洗废水约1.52t/d，初期雨水池内的水分批次流入污水处理设施进行处理，流入污水处理设施的初期雨水量约2.77t/d，合计每日流入污水处理设施的生产废水量为4.29t/d。污水处理站设计处理能力为25t/d，可满足每日废水处理水量需求。废水经处理后可回用于车辆冲洗及喷雾抑尘，回用量约4.29t/d。车辆冲洗用水与喷雾抑尘用水量约为10.87t/d，可满足回用水量要求。
水质符合性分析：项目生产废水包括洗车废水及初期雨水，废水中主要污染物为SS、石油类，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 33-37,431-434机械行业系数手册》，物理处理法对石油类的去除效率约为30%，生产废水处理设施工艺为“隔油+沉淀”，对石油类的综合处理效率取51%。根据煤炭同类型行业工程经验取值，沉淀池对SS的去除效率约为70%。SS、石油类的出水浓度分别约为150mg/L、1.225mg/L。本项目车辆冲洗用水与喷雾抑尘用水对水质要求不高，经“隔油+沉淀”处理后，可满足回用水质要求。
综上所述，项目车辆冲洗水与初期雨水经“隔油+沉淀”工艺处理后可全部回用于车辆冲洗与喷雾抑尘用水，不外排，措施可行。
（2）生活污水处理措施可行性分析
①工艺简介
化粪池是将生活污水分格沉淀，并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。
项目一体化污水处理设备使用的调节+A/O工艺+混凝，是一种经典的生物脱氮除碳污水处理技术，适用于生活污水、食品废水、养殖废水等中小型污水处理场景。
项目污水处理设备具体水处理工艺流程为：原水→格栅→调节池→厌氧池（A段）→好氧池（O段）→混凝沉淀→消毒→出水。
②依托合理性
生活污水采用化粪池+一体化污水处理设备进行处理。
化粪池是生活污水预处理常规可行技术，化粪池容积2m3，生活污水在化粪池中的停留时间可达24h以上，满足不小于12h的规范要求。
调节+A/O工艺+混凝符合《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ 1101-2020）中生活污水预处理+生化处理+深度处理的可行技术要求。
项目年浇灌水为60t/a，总量较小，浇灌水污染物种类少，经化粪池+一体化污水处理设备处理后污染物含量低，可达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中旱地作物标准。
林地灌溉可行性分析：参照福建省地标《行业用水定额》(DB35/T 772-2023)中的林业用水定额，本报告按100m3/亩·年，本项目生活废水排放量为60t/a，可浇灌山林地面积约为0.6 亩（400m2）。经现场勘查，项目厂区四周紧邻山林地，厂界外为山林地消纳面积约为2000 m2（生活污水灌溉协议详见附件10），可完全消纳本项目产生的生活污水。因此，项目生活污水经化粪池处理后就近灌溉周边林地可行。 
（3）山林地灌溉保障措施
①严格控制灌溉水量，根据上述分析，本项目用于山林地灌溉的生活污水量为0.2 t/d，应合理控制水量，不得超量排放，避免对植物生长造成不良影响。
②为确保林地的可持续发展，生活污水需经化粪池处理并满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱地作物标准要求后，才可用于林地灌溉。
③林灌主要以地面浇灌形式进行，林灌设施主要为地面管道。
（3）初期雨水收集池面积合理性分析

4.2.1.3 水环境影响分析
本项目生产废水不外排，项目少量职工生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边林地灌溉，不易对周边地表水体产生不利影响。
4.2.2 大气环境影响和保护措施
4.2.2.1 废气源强核算
本项目有组织废气主要为煤炭破碎加工生产线中下料、破碎、筛分等工序产生的粉尘，下料、破碎、筛分设备上方设置集气罩，集气罩侧面设置三侧硬质围挡，以提高粉尘收集效率；无组织废气主要为煤炭破碎加工生产线未经收集的废气及煤炭原料储存场、产品堆场、煤矸石堆场废气，为减少废气无组织逸散，陕闽公司采取的主要措施为传送带设置全封闭廊道、破碎筛分设备和传送带之间落料口处设置软帘、厂房全封闭及厂房内安装喷雾抑尘装置等。 
（1）有组织废气产生源强
①下料粉尘
煤炭下料粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第十九章煤加工厂”产排污系数进行核算，煤炭下料后，经传送带输送至各处理环节。产排污系数见表4-3。 
表4-3  下料粉尘产排污系数
	污染物指标
	单位
	产污系数

	颗粒物
	千克/吨-原料
	0.10


本项目设置1条生产线，煤炭下料量为100000t/a，颗粒物产生量为10t/a。 
②破碎筛分废气
项目破碎、筛分颗粒物产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 252 煤炭加工行业系数手册》2524煤制品制造行业中相同工序进行核算，产排污系数见表4-4。 
表4-4  产排污系数
	工段名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	筛分
	所有规模
	颗粒物
	千克/吨-产品
	0.0667

	破碎
	所有规模
	颗粒物
	千克/吨-产品
	1.833


根据上表筛分及破碎工序产排污系数，破碎筛分产污系数为1.8997千克/吨-产品。本项目设置1条生产线，年可得煤炭成品94995吨，颗粒物产生量180.46t/a。 
（2）有组织废气收集处理措施
本项目生产线配备1套废气处理设施与1根排气筒。生产线中下料、破碎、筛分等产尘点产生的废气经对应的集气罩收集至布袋除尘器处理达标后通过排气筒（DA001）排放。
本项目集气罩类型为半密闭罩，参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），半密闭罩集气罩收集效率为95%，本报告保守考虑，集气罩收集效率按照90%计算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册252 煤炭加工行业系数手册》，布袋除尘器除尘效率为99%。 
（3）无组织废气
①下料、破碎、筛分废气
本项目集气罩收集效率为90%，煤炭加工过程产生的粉尘约 10%散溢在产生点周围空气中，以无组织形式排放，车间内煤炭加工生产线附近及生产线中煤炭裸露位置设置洒水装置（喷雾抑尘系统）。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，洒水对粉尘的控制效率为74%，密闭式粉尘控制效率99%，半敞开式控制效率60%。本项目车间整体封闭，仅车辆通行出入口采用防尘网遮挡，封闭效果较完全密闭有所差距。因此，本评价按“密闭式”和“半敞开式”控制效率的平均值考虑，即车间封闭抑尘效率按80%考虑，则“车间整体封闭+洒水抑尘”综合处理效率取95%。无组织粉尘经洒水抑尘及封闭车间内自然沉降后，弥散到大气环境中的粉尘量为0.952 t/a，无组织排放速率为0.397 kg/h。
②堆场扬尘
煤炭原料储存场、产品堆场及煤矸石堆存区产生的粉尘主要来源于装卸、运输引起的扬尘和风蚀扬尘，本项目煤炭原料储存场按100000吨/年进行核算，产品堆场储煤量按94995吨/年进行核算，煤矸石堆存区按照5000吨/年进行核算，其产生量根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》计算，具体计算公式如下：
Ⅰ煤炭原料储存场 

式中：1）WY为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。
2）Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，其估算公式见下式。
3）m为每年料堆物料装卸总次数。
4）GYi为第i次装卸过程的物料装卸量，t，项目煤炭原料储存场年装卸煤炭量为100000吨。
5）Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，其估算公式见下式。
6）AY为料堆表面积，m2。
装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算公式如下：

1）Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。
2）ki为物料的粒度乘数，见下表。
3）u为地面平均风速，m/s；根据区域风速，取0.5m/s。
4）M为物料含水率，%，根据煤炭的煤质参数，本项目取8%。
5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取“车间整体封闭+洒水抑尘”的处理措施，综合处理效率取95%。
表4-5  装卸、风蚀过程中产生颗粒物粒度系数
	粒径
	TSP
	PM10
	PM2.5

	粒度系数/无量纲
	0.74
	0.35
	0.053


料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数用下式计算：

1）Ew为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；由于Pi为0，则风蚀扬尘排放系数 Ew也为0，代表基本不存在风蚀扬尘。
2）ki为物料的粒度乘数，见下表。
3）n为料堆每年受扰动的次数。
4）Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，由于计算出的u*小于ut*，则Pi取0。
5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，% ，本项目采取“车间整体封闭+洒水抑尘”的处理措施，综合处理效率取95%。
6）u*为摩擦风速，m/s。计算方法见下式，计算结果为0.07。
7）ut*为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，参考值见下表，煤堆取1.02。

1）u(z)为地面风速，m/s，根据地区地面气象数据的平均风速取0.5m/s；
2）z为地面风速检测高度，m；根据堆场高度，取3.5m；
3）z0为地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2；本项目为郊区，取0.2。
4）0.4为冯卡门常数，无量纲。
表4-6   阈值摩擦风速参考值
	堆场材料
	阈值摩擦风速（m/s）

	煤堆
	1.02

	铁渣、矿渣（路基材料）
	1.33

	未覆盖煤堆
	1.12

	煤堆刮板或铲土机轨道
	0.62

	煤粉尘堆
	0.54

	铁矿石
	6.3

	煤矸石
	4.8


根据以上公式计算，煤炭原料储存场装卸扬尘系数Eh 为0.0008kg/t，风蚀扬尘系数Ew为0，平均年装卸量为100000吨，则煤炭原料储存场扬尘排放量Wy为0.080t/a，排放速率为0.033kg/h。
Ⅱ产品堆场
同理，产品堆场扬尘排放量Wy为0.076t/a，排放速率为0.032kg/h。
Ⅲ煤矸石堆存区
同理，煤矸石堆存区扬尘排放量Wy为0.004 t/a，排放速率为 0.002kg/h。
③堆场二氧化硫排放情况
本项目煤炭原料为低硫煤，自身硫含量较低且不易自燃，煤矸石作为同矿井伴生固废，其硫含量与原煤一致处于低硫水平，从源头上削减了二氧化硫产生的基础条件。堆场仅开展煤炭储存、转运工作，无燃烧等热加工工序。煤炭储存场、产品堆场、煤矸石堆存区堆高约为3.5m，堆高较低，堆体内部供氧与蓄热条件差，难以形成自燃高温条件，在常温、低蓄热、无自燃的堆存条件下，极少发生硫化物氧化反应，基本无二氧化硫释放，因此二氧化硫产生量极小。并且，各类堆场位于封闭厂房内，对周边大气环境影响较小，因此本报告不再对二氧化硫排放量进行定量核算，仅将二氧化硫作为监控指标纳入项目废气自行监测计划。
综上所述，项目废气产排情况见下表。
表4-7   有组织废气产生及排放情况表
	污染源
	污染物
	产生情况
	处理措施
	去除率%
	排放情况
	达标情况

	
	
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	排气筒编号
	排放时间h
	风机风量m3/h
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	排放量t/a
	标准
	是否达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-8   无组织废气产生及排放情况表
	无组织单元
	污染源
	污染物
	产生情况
	处理措施
	去除率%
	排放情况

	
	
	
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	排放时间h
	排放速率
kg/h
	排放量t/a

	生产车间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-9   项目大气污染物排放总量一览表
	废气类别
	污染物
	排放量t/a

	有组织排放
	一般排放口
	颗粒物
	

	无组织排放
	颗粒物
	

	合计
	颗粒物
	


4.2.2.2 废气非正常排放分析
(1)非正常排放源强
非正常排放指生产过程中开停产、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为污染治理设施发生故障、运转异常(如风机故障、集气管道破裂等)，情形如下：废气治理设施故障，而出现废气未经有效处理直接排放，环评分析最坏情况，即处理效率为0，发生频次1次/年，每次持续时间为1h。则项目非正常工况下废气排放源强核算结果见表4-10。

表4-10   项目非正常工况废气排放情况表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度mg/m3
	非正常排放速率kg/h
	单次持续时间h
	年发生频次/次

	生产线
(DA001)
	风机故障、除尘器故障
	颗粒物
	
	
	1
	1

	生产车间
	喷淋抑尘故障、密闭厂房破损
	颗粒物
	
	
	1
	1


(2)非正常排放防范措施
项目发生非正常排放时，大气污染物明显增加。因此，建设单位必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免非正常排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，为将污染影响降低到最小，建议建设单位做好以下防范工作：
①对废气处理设施进行定期检修，一旦发现问题，及时维修； 
②平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。 
③为避免废气超标排放，降低环境影响，出现非正常排放情况时，应立即停止生产，及时对异常设备进行检修，同时加强环境管理，预防优先，做到早发现、早处理。
4.2.2.3 废气排放口基本情况
本项目设置1根排气筒，废气排放口基本情况详见表4-11。
表4-11  废气排放口基本情况表
	排放口编号
	名称
	类型
	排气筒地理坐标
	排气筒高度
	排气筒
出口内径
	废气温度
	年排放小时数
	污染物
种类

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2.2.4 废气治理措施可行性分析
（1）有组织废气治理措施可行性分析 
本项目有组织废气经集气罩收集，通过袋式除尘器处理达标后由 15m 高排气筒排放。 
袋式除尘器是含尘气体通过滤袋去除其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种。袋式除尘器设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由筏板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。 
根据对国内同类企业的调查统计，袋式除尘器在多行业的粉尘治理中获得广泛运行，长期的应用经验表明，袋式除尘器具有除尘效率高、性能稳定，且机体结构紧凑、过滤面积大、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，获得越来越广泛的应用。 
袋式除尘器为《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)中废气污染治理设施工艺中除尘设施的一种。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“表 33 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术”，生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口产生中的主要污染物为颗粒物，推荐可行技术为湿法作业或采用袋式除尘等技术。本项目有组织废气中的颗粒物主要来源于煤炭破碎及筛分工序，与表33类似，因此推荐可行技术可参照表33，故本项目所用袋式除尘器属于可行技术，即有组织废气治理设施技术可行。 
（2）无组织废气治理措施可行性分析
本项目无组织废气治理措施包括车间整体封闭、车辆通行出入口采用防尘网遮挡、在车间内安装喷雾抑尘装置、对运输车辆加盖篷布等以降低起尘量等。采取上述措施后厂界无组织废气颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业排放限值。因此，本项目无组织废气治理设施可行。
4.2.2.5 大气环境影响分析
项目生产线废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）高空排放。
生产线废气中颗粒物的排放浓度为47.615mg/m3、0.714kg/h，可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表4排放浓度限值要求。
项目周边主要为山林地，厂区周边500m范围内环境空气保护目标为西南侧约490m处的寨口村，周边环境空气敏感程度总体较低。通过落实环评报告提出的各项废气污染防治措施，加强无组织扬尘控制、厂界及敏感目标处监测和运输道路洒水抑尘等措施，本项目有组织及无组织废气污染物均可实现达标排放，对区域大气环境及最近敏感目标寨口村的影响较小，大气环境影响可接受。
4.2.2.6 环境防护距离
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	4.2.3 声环境影响和保护措施
4.2.3.1 噪声污染源
项目噪声主要来自生产设备运行的机械噪声。本项目只在昼间进行生产、装卸，不在夜间进行。
本项目噪声污染源主要为设备运转所产生的机械噪声，主要噪声污染源见表4-12。
表4-12  项目设备噪声源强一览表
	设备名称
	数量
	噪声产生量
	降噪措施
	降噪效果/ dB(A)
	声源类型

	
	
	核算方法
	单台声压级/dB(A)
	
	
	

	
	
	类比法
	80-85
	减振垫、厂房隔声
	10~20
	室内声源

	
	
	类比法
	75-80
	减振垫、厂房隔声
	10~20
	室内声源

	
	
	类比法
	75~80
	减振垫、厂房隔声
	10~20
	室内声源

	
	
	类比法
	75~80
	减振垫、厂房隔声
	10~20
	室内声源

	
	
	类比法
	80~85
	厂房隔声
	10~20
	室内声源

	
	
	类比法
	85~90
	减振垫
	10~20
	室内声源


坐标原点以厂区东南角（117.737783°，26.105658°）为原点，以厂区地平面为Z轴0点，正北方向为Y轴正方向，正西方向为X轴正方向，以此来定位产噪设备的三维坐标。
项目同产品生产设备均集中放置同一区域，根据上述公式，计算得出各设备噪声影响预测结果见表4-13。




	
	[bookmark: PT_6]表4-13  运营期噪声污染源强一览表
	建筑物名称
	声源团
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
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	Z
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	建筑物外距离m

	生产厂房
	1#等效声源团
	
	85
	设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施
	15
	25
	1.5
	8h
	20
	20
	20
	20
	74.91
	74.91
	74.91
	74.91
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	4.2.3.2 噪声影响分析
（1）预测内容
项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次噪声预测内容为厂界噪声预测。
（2）影响声波传播的各类参量
①项目所在区域年均风速和主导风向，年平均气温，年平均湿度由资料可知，本项目所在区域气象特征如下：
年平均风速：1.2m/s；主导风向：NE；年平均气温：19.5℃；年平均相对湿度：80%。
②预测点的设置
根据项目区及全厂周边情况，在距离厂界1m（离地1.2m）处各选取4个点进行预测。
③声源和预测点间的障碍物的位置及长宽高
本项目建成后，声源与预测点间的障碍物主要是车间厂房（墙）、建构筑物。
（3）预测步骤
①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。
本项目以正西方向与最南厂界相交为X轴的正方向，以正北方向与最东厂界交界相交为Y轴，X轴与Y轴相交点定为三维坐标的原点，以地面高度为Z轴的正方向，X轴和Y轴的延长线交点定为三维坐标的原点。
（4）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。
①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值采用下式计算：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）；
      LAi--i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
      T—预测计算的时间段，s；
      ti--i声源在T时段内的运行时间，s。
②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）；
      Leqb—预测点的背景值，dB（A）。
③在只考虑几何发散衰减时，预测点的A声级采用下式计算：
[image: ]
式中：LA（r）—预测点的A声级，dB（A）；
      LA（r0）—参考位置距声源距离处的A声级，dB（A）；
      Adiv—几何发散衰减量，dB。
④室外点声源几何发散衰减（无指向性）计算公式：
[image: ]
式中：Lp（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；
Lp（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；
Adiv=20lg（r/r0）；
r0—参考位置距声源的距离，m；
r—预测点与声源的距离，m。
根据公式计算，距噪声源不同距离处的噪声预测结果见表4-14。
表4-14  噪声预测结果一览表 
	点位
	叠加噪声源dB（A）
	衰减量dB（A）
	与预测点距离（m）
	贡献值dB（A）
	标准限值dB(A)
（昼间)

	
	
	
	X坐标
	Y坐标
	
	

	[bookmark: _Hlk275158107]东侧厂界
	94.91
	20
	-42
	-26
	46.61
	60

	南侧厂界
	
	
	20
	-39
	48.89
	60

	西侧厂界
	
	
	17
	26
	50.30
	70

	北侧厂界
	
	
	-13.4
	35
	52.37
	60


由表4-14可知，噪声经过自然衰减后，厂界东、南、北侧昼间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，厂界西侧昼间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类区标准，对周边声环境影响较小，项目周边无环境敏感目标，不会造成噪声污染。
4.2.3.3 噪声控制措施
为确保噪声达标排放，可采取以下措施： 
（1）对设备加强日常管理和维修，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 
（2）对生产车间进行合理布置，高噪声设备尽量远离厂界设置。 
（3）对高噪声设备采取加装减振垫、隔声罩等防治措施，最大限度减轻设备噪声对周边声环境的影响。 
（4）生产过程中关闭门窗，并利用厂房隔声减小噪声对周围环境影响。 
通过采取上述措施后，可确保厂界噪声达标排放。
4.2.3.4 声环境影响分析
本项目四周均为山林地，项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标，项目周边环境不敏感，在采取上述各项噪声控制措施后，噪声可达标排放，不会噪声噪声污染，本项目运营对周围声环境影响较小。
4.2.4 固体废物环境影响和保护措施
4.2.4.1固废产生和处置
（1）生活垃圾
项目员工共5人（均不住厂），不住厂职工生活垃圾排放系数按0.5kg/人·d，年工作日300天，则本项目生活垃圾量为0.75t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码为SW61 900-001-S61，生活垃圾经厂区的垃圾桶统一收集后，委托环卫部门每日统一清运处置。
（2）一般工业固体废物
项目一般工业固体废物为煤矸石、废木材、废布袋。
①废木材
由于木材在煤炭开采过程会作为支护使用，因此开采出的煤中会混入少量木材。根据物料平衡图可得，生产过程中挑选出的废木材量为2.174t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码为SW17 900-009-S17，产生的废木材储存在生产车间内的一般固废暂存间，委托相关单位回收利用。
②煤矸石
。
③废布袋
项目生产线废气采用袋式除尘器进行处理，会产生一定量废布袋，产生量为0.05t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），固废代码为SW59 900-009-S59，收集后由厂家回收利用。
（3）危险废物
项目产生的危险废物主要为废机油、废机油桶、浮油、含油抹布等劳保用品。
①含油抹布等劳保用品
。
②废机油
项目运营期设备保养及维修会产生一定量废机油，类比同类型企业，产生量约为0.2t/a ，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW08 ，废物代码900-217-08。本项目产生的废机油采用桶装收集储存，收集后暂存于危险废物贮存间内，定期交由有资质的单位处置。
③废机油桶
根据企业提供资料，机油使用量约为0.3t/a，采用200L铁桶包装，废机油桶产生量为2个/年，按照每个铁桶重量18kg，废机油桶产生量约为0.036t/a。废机油桶属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），危废类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码为900-249-08，收集后暂存于危险废物贮存间内，定期交由有资质的单位处置。
④浮油
。
（4）除尘灰以及地面沉降粉尘
根据布袋除尘器对生产线废气的去除效率、生产车间对无组织废气的沉降效率可得，除尘灰以及地面沉降粉尘产生量为190.834t/a，直接混入煤炭中作为产品外售，不作为固体废物管理，本环评核算其产生量。
（5）沉渣
项目初期雨水池、车辆冲洗废水经生产废水处理站处理后回用于抑尘喷雾用水以及车辆冲洗用水，处理过程中产生的沉渣按悬浮物（SS）去除量进行物料衡算。项目废水处理量约为1287.5 m3/a，进水SS浓度按500 mg/L计，出水SS浓度按150 mg/L计，SS去除浓度差为350 mg/L（即0.35 kg/m3），则干沉渣产生量为0.451 t/a；沉渣含水率按60%计，湿沉渣产生量为1.13 t/a。直接混入煤炭中作为产品外售，不作为固体废物管理，本环评核算其产生量。
综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况见表4-15。
表4-15  项目固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	固体废物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	属性
	废物
类别
	废物代码
	产生量（t/a）
	处置去向

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2.4.2固体废物管理要求及污染控制措施
本项目拟配套建设1处危险废物贮存场所、1间一般固废暂存间与1处煤矸石堆存区，各类工业固废均妥善处置。
（1）危险废物
1）危险废物管理要求
参照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)有关规定对危废进行管理、收集、贮存和运输，具体要求如下：
①危险废物的收集包装
配置专职人员专门负责厂区危险废物的收集，并采用符合要求的收集容器进行收集，危废包装容器应保持密闭，收集人员配备个人防护设备。
危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。
危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。
危险废物在产生点收集后严格按照指定路线转移运输至危险废物堆场，运输过程采用专用手推车。
加强运输过程中的管理，严防洒落现象，若发生洒落及时进行收集处置。
②危险废物的贮存要求
按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置识别标志。
危险废物产生后应分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密闭，并及时转运、处置，减少在危废贮存场所中的存放时间。
必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。
危险废物贮存场所地面采用地下水重点防渗措施进行防渗。
要求必要的防风、防雨、防晒措施，并设立明显废物识别标志，临时储存场所应具备一个月以上的贮存能力。
不得将不相容的废物混合或合并存放。
应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。
③危险废物的运输要求
危险废物的运输由有资质的单位运输，转运环节执行“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。
④危险废物处置要求
项目产生的危险废物在厂区内规范化贮存后，委托有资质的单位进行处置，严禁委托无相关处置资质的单位违规进行处置。
⑤环境管理要求
安排专职人员负责危险废物的收集、贮存管理及后续处置；
建设规范的危废贮存场所，危险废物应在临时贮存场内分别堆放，禁止将不相容的危险废物混装；
对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；
禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。
建立危险废物管理台账，记录厂区内危险废物的产生、贮存、处置等情况，并保存5年。
2）危险废物处置措施及可行性分析
本项目拟在生产车间内建设一处危险废物贮存场所（面积5m2），用于贮存项目所产生的废机油、废机油桶、浮油等，危废贮存间储存能力分析见表4-16。
表4-16   危险废物贮存场所基本情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目危险废物贮存间占地面积约5m2 ，在做好及时转运处置的情况下，项目危险废物贮存间储存能力满足储存需求。
（2）一般工业固体废物
本项目运营过程中产生的一般工业固废主要为废木材、煤矸石以及废布袋，集中收集后定期委托相关单位回收利用。
1）一般工业固体废物管理要求
一般工业固体废物的贮存场所须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行建设，并采取环保措施，主要要求如下：
a)按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》GB 15562.2-1995设置环境保护图形标志。
b)要求防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。
2）一般工业固体废物污染控制措施及可行性分析
企业拟设置一间一般工业固体废物暂存间，占地面积约10m2，用于暂存本项目运营过程中产生的废木材。废木材产生量约为2.174t/a，按照6个月转运1次，废木材在一般固废暂存间的最大储存量约为1.087t，废木材松散堆积密度按0.25t/m³、堆高按1.5m估算，所需净堆存面积约2.90m²，考虑通道及作业空间后所需面积6m²，所需一般工业固废贮存场所面积较小。因此，建设一处面积为10m2的一般工业固废贮存场所贮存本项目产生的一般工业固废可行。
另外，企业拟设置一处煤矸石堆存区，用于暂存本项目产生的煤矸石。矸石堆存区占地面积为190m2，最大贮存能力为521t，按照每5天转运1次，煤矸石实际最大贮存量约为83t（＜521t），因此设置一处占地面积190m2的煤矸石堆存区可满足储存需求。
（3）生活垃圾环境管理要求
职工生活垃圾如不及时清理不仅会滋生苍蝇、蚊虫，发出令人生厌的恶臭，而且还会破坏周围自然景观。建议项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物管理，严禁生活垃圾随意丢弃或任意焚烧，以避免对环境造成二次污染。
4.2.4.3环境管理要求 
建立固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立固废管理台账，如实记录产生固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现固废可追溯、可查询。
4.2.5地下水、土壤环境影响分析
项目生产车间地面已采取水泥硬化处理，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。
对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“其他煤炭加工”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据HJ 610-2016第4.1条，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“煤炭加工”中的“其他煤炭加工”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据HJ 964-2018第4.2.2条，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。
4.2.7环境风险分析
（1）环境风险物质识别
对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，项目生产设备使用的机油、废机油以及浮油属于风险物质。
项目涉及的风险物质识别情况见表4-17。
表4-17  环境风险物质识别情况一览表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）环境风险潜势分析
项目涉及风险物质为机油、废机油以及浮油，见表4-18。
表4-18  Q值计算表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


根据上表计算结果，本项目危险物质数量与临界量比值为0.0001606，Q＜1，本项目危险物质最大存在量均未超过临界量。
本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ级，需进行简要分析。
表4-19 风险评价等级判定表
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


（3）风险物质向环境转移的途径识别
本项目主要从事煤炭的储存并配套煤炭破碎筛分线，产品为粒径0.3-1.2cm 的煤块，产品类型不属于煤粉；机油于物资仓库内储存，废机油、浮油于危险废物贮存间内暂存，包装桶置于托盘上，危险废物贮存间内设置围堰，围堰及地面涂刷防渗漆，当废机油、浮油发生泄漏时，泄漏物料可被截留在危险废物贮存间内，流入外环境的可能性较小；煤炭原料、煤炭产品及煤矸石堆存期间若管控不当、热量持续蓄积，易引发自燃；同时，废气处理设施发生故障时，会对周边环境空气造成影响。根据风险识别，项目环境风险物质向环境转移途径见表4-20。
表4-20    建设项目环境风险识别表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（4）环境风险防范措施
本项目采取的环境风险防范措施如下：
①物资仓库设置围堰，围堰容积约0.5m3，围堰内部做防渗处理，其基础防渗须满足等效黏土层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能要求。
②车间内杜绝各种明火，使用防爆电气照明设备，设置醒目的禁止烟火等标志，配备足够数量的消防沙袋、灭火器、消防栓等堵截、消防器材。
③对厂区内环境风险源定期巡检，排查隐患；定期对厂区电路进行检修，防止电路老化。定期对车间内设置有效的积尘清扫工作，车间内定时洒水除尘，保持仓内适宜的湿度，不干燥。
④危险废物贮存间设置专人进行管理；危险废物贮存间地面及墙裙设置水泥硬化层与表面防渗层；各类危废分区存放，避免不相容危废接触、混合；各类危废均密封保存，液体危废均采用桶装，置于托盘内或在危废贮存间设置围堰，另外，还须在危险废物贮存间设置必要的收集设施和应急防护设施等，确保危废泄漏后可被有效收集。
⑤企业废气处理设施需设置专门的人员管理，定期对废气处理设施、废气管道和排气筒进行维护和检修，一旦发现废气泄漏立即停产检修，检修完毕方可再投入生产；加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留粉尘废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。
⑥进行职工安全教育，提高技术素质，加强风险防范管理，制定严格的管理制度和责任人制度，并加强安全防范教育和安全卫生培训，消除主客观危害因素。
⑦煤炭、煤矸石防自燃措施：
a科学堆存，源头管控：不同批次煤炭、煤矸石分开堆放，不得混堆。运输车辆进厂时候严控外来高温火种，杜绝带入明火。
b坚持先进先出。按“先堆先取、取旧存新”的原则组织作业，避免先入库的煤炭及煤矸石积压在底部。
c加强监测预警与日常巡检。将煤炭原料储存场、煤炭产品堆场及煤矸石堆存区温度监测纳入重点巡检路线，使用测温仪定时检测堆体内部温度，当监测发现煤体温度异常升高时，应立即启动洒水喷头进行降温，预防自燃。
d堆场配备消防水带、干粉灭火器、沙土、铲锹等应急物资。一旦发现自燃，应立即启动预案，封锁现场，使用干粉灭火器压制火势，连接消防水带对自燃区域进行大面积降温处理，并将燃烧的煤炭迅速运离堆体，防止引燃周边煤炭。
综上分析可知，项目不构成重大危险源，通过一系列环境风险防范措施，可有效降低环境风险的发生概率，其环境风险水平能控制在可以接受的范围内。
4.3 环境管理和环境监测计划
(1)根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（2019年12月20日生态环境部令第11号公布）管理规定，因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可登记管理。见表4-21。
表4-21 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（节选）
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二、煤炭开采和洗选业 06

	3
	烟煤和无烟煤开采洗选061，褐煤开采洗选062，其他煤炭洗选069
	涉及通用工序重点管理的
	涉及通用工序简化管理的
	其他

	二十、石油、煤炭及其他燃料加工业 25

	43
	煤炭加工252
	炼焦2521，煤制合成气生产2522，煤制液体燃料生产2523
	/
	煤制品制造2524，其他煤炭加工2529


(2)为便于后续环境管理，本报告对项目提出环境监测计划建议，若后期有监测需要，项目废气监测计划可参考《排污单位自行监测技术指南总则》（H819-2017）的要求进行制定，项目自行监测要求见表4-22。
表4-22   项目环境监测计划
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(3)建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院令682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部2018年第9号公告)要求，对项目配套的环境保护设施开展自主验收工作。项目竣工环保验收监测内容见表4-23。
表4-23  项目竣工环保验收监测内容一览表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(4)排污口规范化建设
①排污口规范化
a废气排放口
项目废气排放口必须符合规定的高度，按照《污染源监测技术规范》便于采 样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。
b废水排放口
废水排放口：应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)的要求。
废水设施出口的位置：项目无废水排放口。
c固体废物
各工业固体废物暂存场应设置规范化标志牌。
②排放口管理
a各污染源排放口应设置专项图标，各污染源排放口应设置专项图标，根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件要求设置专项图标，见表4-24。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色；警告标志形状采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色。按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关规定，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。
表4-24  排污口图形符号(提示标志)一览表
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。
c将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。
d排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常 监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。
e环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。
4.3 环保投资估算
项目各项环保措施及其投资估算列于表4-25，全厂环保投资44万元，占总投资的22%。
表4-25  项目主要环保措施投资估算一览表
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生产线废气
排气筒DA001
	颗粒物
	
	

	
	无组织废气
	颗粒物、二氧化硫
	
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	
	

	
	生产废水（初期雨水、车辆冲洗废水）
	pH、悬浮物、石油类
	
	

	声环境
	机械设备噪声
	Leq
	厂房隔声、基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	(1)按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范化建设1处危废贮存场所，危险废物收集贮存后委托有相关资质的单位进行处置。
[bookmark: _GoBack](2)一般工业固体废物：建设1间一般固废暂存间，面积约10m2，废木材在一般固废暂存间贮存后定期委托相关单位回收利用；设置一处煤矸石堆存区，面积约190m2，煤矸石在煤矸石堆存区暂存后定期运往福建省明溪县亿福新建筑材料有限公司作为生产原料使用。
(3)生活垃圾集中收集后委托环卫部门每日清运；
(4)含油抹布等劳保用品未分类收集为“豁免’类，全过程不按危险废物管理。送指定地点由环卫部门清运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	(1)本项目一般固废暂存间的防渗要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定执行。
(2)危废贮存间地面采用防渗混凝土建设，且地面和墙裙涂刷环氧树脂漆防渗，防渗符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求（防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。
(3)车间内采用水泥硬化防渗。
(4)物资仓库设置围堰，围堰容积约0.5m3，围堰内部做防渗处理，可有效截流并收集泄漏的机油。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	(1)物资仓库设置围堰，围堰容积约0.5m3，围堰内部做防渗处理，可有效截流并收集泄漏的机油。
(2)车间内杜绝各种明火，使用防爆电气照明设备，设置醒目的禁止烟火等标志，配备足够数量的消防沙袋、灭火器、消防栓等堵截、消防器材。
(3)对厂区内环境风险源定期巡检，排查隐患；定期对厂区电路进行检修，防止电路老化。定期对车间内设置有效的积尘清扫工作，车间内定时洒水除尘，保持仓内适宜的湿度，不干燥。
(4)危险废物贮存间设置专人进行管理；危险废物贮存间地面及墙裙设置水泥硬化层与表面防渗层；各类危废分区存放，避免不相容危废接触、混合；各类危废均密封保存，液体危废均采用桶装，置于托盘内或在危废贮存间设置围堰，另外，还须在危险废物贮存间设置必要的收集设施和应急防护设施等，确保危废泄漏后可被有效收集。
(5)企业废气处理设施需设置专门的人员管理，定期对废气处理设施、废气管道和排气筒进行维护和检修，一旦发现废气泄漏立即停产检修，检修完毕方可再投入生产；加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留粉尘废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。
(6)进行职工安全教育，提高技术素质，加强风险防范管理，制定严格的管理制度和责任人制度，并加强安全防范教育和安全卫生培训，消除主客观危害因素。
(7)煤炭、煤矸石防自燃措施：
①科学堆存，源头管控：不同批次煤炭、煤矸石分开堆放，不得混堆。运输车辆进厂时候严控外来高温火种，杜绝带入明火。
②坚持先进先出。按“先堆先取、取旧存新”的原则组织作业，避免先入库的煤炭及煤矸石积压在底部。
③加强监测预警与日常巡检。将煤炭原料储存场、煤炭产品堆场及煤矸石堆存区温度监测纳入重点巡检路线，使用测温仪定时检测堆体内部温度，当监测发现煤体温度异常升高时，应立即启动洒水喷头进行降温，预防自燃。
④堆场配备消防水带、干粉灭火器、沙土、铲锹等应急物资。一旦发现自燃，应立即启动预案，封锁现场，使用干粉灭火器压制火势，连接消防水带对自燃区域进行大面积降温处理，  并将燃烧的煤炭迅速运离堆体，防止引燃周边煤炭。

	其他环境
管理要求
	(1)其他环境管理要求
①建立健全环境管理制度 
必须做好环保“三同时”工作，加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。 
②环境管理人员 
设立专门的环保机构，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。建立健全环境管理制度，改善厂区环境。
(2)竣工环境保护验收
依据《中华人民共和国生态环境法典》第一百六十二条及《建设项目环境保护管理条例》，本项目配套建设的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及相关验收技术规范，自主组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，验收合格后方可正式投入生产。




六、结论
	福建省三明陕闽贸易有限公司投资建设的“大田陕闽贸易物流仓储中心建设项目”位于三明市大田县广平镇东景村186号。项目用地手续合法，选址合理可行，符合国家产业政策，符合国土空间规划以及生态环境分区管控要求，在采取本报告提出的各项环保措施后，生产过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状，环保措施技术可行、经济合理，排放的污染物符合区域总量控制要求。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。
综上所述，在严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施、加强环境风险管理并确保各类污染物达标排放的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设可行。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
（有组织）
	颗粒物t/a
	/
	/
	/
	1.714
	/
	1.714
	+1.714

	废气
（无组织）
	颗粒物t/a
	/
	/
	/
	1.112
	/
	1.112
	+1.112

	废水
	悬浮物t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	CODcrt/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	生活垃圾t/a
	/
	/
	/
	0.75
	
	0.75
	+0.75

	
	废木材t/a
	/
	/
	/
	2.174
	/
	2.174
	+2.174

	
	煤矸石t/a
	/
	/
	/
	5000
	/
	5000
	+5000

	
	废布袋t/a
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	危险废物
	含油抹布等劳保用品t/a
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废机油t/a
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废机油桶t/a
	/
	/
	/
	0.036
	/
	0.036
	+0.036

	
	浮油t/a
	/
	/
	/
	0.003
	/
	0.003
	+0.003


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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