福建省初阳农业发展有限公司2024年优势特色（闽西禽蛋）产业集群建设项目实施方案

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、蛋鸡养殖设施 | | | | | | | | | |
| **序号** | **建设内容** | | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总投资** | **财政**  **资金** | **自筹**  **资金** |
| 1 | 养殖设备 | 笼具系统 | 14000个笼位；饮水线50条；行车式喂料20组；5列集蛋梯 | 栋 | 3 | 352.80 | 1058.40 | 370.00 | 688.40 |
| 料塔及饲料输送系统 | 25T料塔2个；料塔两段斜向绞龙，总长45米 |
| 水线供水与反冲系统 | 主供水系统，包含过滤器、脉冲水表、加药器、反冲洗系统 |
| 环境控制系统 | 50"1.5kw负压风机47台；下压风机12台；通风窗160台,电动控制6台；湿帘340㎡,补回水系统6套；保温门245㎡，自控电机系统6套；环境控制器1台 |
| 光照系统 | 可调光LED球泡灯450个，防水罩、升降灯线、电缆 |
| 清粪系统 | 横向粪带20米、斜向提升粪带19米（2栋共用一套)，舍内沟盖板 |
| 二楼网板系统 | 二层网格板，整栋热镀锌网格地板网孔 |
| 电控系统 | 电气控制电控箱，控制箱2台，备用电控箱1台、电源切换电箱1台，设备动力线、控制线、信号线线缆及桥架、 辅料等。 |
| 2 | 供电系统 | 供电设备 | 主供电系统施工，电源控制柜3台，前端主电源线缆、后端主电源线缆。 | 套 | 1 | 18.40 | 18.40 | 0 | 18.40 |
| 3 | 养殖舍 | 养殖舍钢构 | 钢结构养殖舍3栋，面积共5600平方米 | ㎡ | 5600 | 0.062 | 347.20 | 0 | 313.6 |
| 4 | 养殖舍土建 | 养殖舍地面硬化及附属设施，面积5600平方米 | ㎡ | 5600 | 0.01 | 56.00 | 0 | 50.4 |
|  | 合计 | | |  |  |  | 1480.0 | 370.0 | 1110.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、有机肥生产设施建设 | | | | | | | | |
| **序号** | **建设内容** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总投资** | **财政**  **资金** | **自筹**  **资金** |
| 1 | 罐式发酵处理机 | 型号：11FFG-140，Φ6950 3820H,包括罐体、液压、上料、进料、热回收、电控等系统 | 套 | 2 | 62.70 | 125.40 | 120.00 | 5.40 |
| 2 | 中央集粪系统 | B600输送装置145米，包括输送带、支撑、电控等 | 套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 0 | 55.00 |
| 3 | 环保处理设备 | 生物滤池废气处理设施，包括生物滤池、离心风机、循环喷淋、收集、控制系统 | 套 | 1 | 62.80 | 62.80 | 0 | 62.80 |
| 4 | 供电系统 | 设备电源柜、配电柜，主电源至设备线缆 | 套 | 1 | 32.80 | 32.80 | 0 | 32.80 |
| 5 | 车间钢结构 | 钢结构面积2400平方米 | ㎡ | 2400 | 0.07 | 168.00 | 0 | 148.80 |
| 6 | 车间土建及硬化 | 车间场地硬化、附属设施 | ㎡ | 2400 | 0.015 | 36.00 | 0 | 24.00 |
|  | 合计 | |  |  |  | 480.00 | 120.00 | 360.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、蛋品输送分选设施建设 | | | | | | | | |
| **序号** | **建设内容** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总投资** | **财政**  **资金** | **自筹**  **资金** |
| 1 | 鸡蛋分级包装设备 | 型号SKY-760G，7.6万枚/小时，包括集蛋排列、光检、主控分配、包装 | 套 | 1 | 165.0 | 165.00 | 60.00 | 105.00 |
| 2 | 中央集蛋系统 | 750输蛋系统，125米，包括传送、爬升、弯头及支撑等配件 | 套 | 1 | 59.66 | 59.66 | 0 | 59.66 |
| 3 | 供电及附属系统 | 设备电源柜、配电柜，主电源至设备线缆及配套附属 | 套 | 1 | 15.34 | 15.34 | 0 | 15.34 |
|  | 合计 |  |  |  | 240.0 | 240.00 | 60.00 | 180.00 |

福建省创辉农业开发有限公司2024年优势特色（闽西禽蛋）产业集群建设项目实施方案

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设内容** | | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总投资** | **财政资金** | **自筹资金** |
| 1 | 养殖舍土建 | | 车间厂房基础、护墙、地面硬化、钢结构面积1200平方米附属设施 | ㎡ | 1200 | 0.079 | 95.27 |  | 95.27 |
| 2 | 生产设备 | 罐式发酵  处理机 | 型号：11FFG-145，包括罐体、液压、上料、  进料、热回收、电控等系统 | 套 | 1 | 93.00 | 93.00 | 50 | 67.60 |
| 打包机 | CS2412003及电控系统 | 套 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| 鸡粪运输车 |  | 辆 | 1 | 8.60 | 8.60 |
| 3 | 其他费用 | | 暂列金额 |  |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |
|  | 合计 | |  |  |  |  | 232.87 | 50 | 182.87 |

福建和佳顺农牧有限公司2024年优势特色（闽西禽蛋）产业集群建设项目实施方案

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设内容** | | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总投资** | **财政资金** | **自筹资金** |
| 1 | 养殖舍土建 | | 养殖舍基础建设、地面硬化、钢屋架全密闭 4层5列层叠式鸡舍、附属配套等 | ㎡ | 3000 | 0.072 | 217.35 |  | 217.35 |
| 2 | 蛋鸡自动化养殖设备 | 自动喂料系统 | 15吨储料罐1个，链式喂料 20组；饲料输送管道35米，喂料链条3600米，料槽3600米 | 套 | 1 | 18.18 | 18.18 | 100 | 48.20 |
| 鸡笼位及  自动集蛋系统 | 鸡蛋生产线5条，5600个笼位；集蛋梯5列。 | 套 | 1 | 87.22 | 87.22 |
| 智能控温系统 | 50"1.5kw 负压风机 17 台；通风窗 84个,电动控制 2 台；湿帘 140 ㎡,保温门 108 ㎡， 自控电机系统 3 套；环境控制器 1 台。 | 套 | 1 | 14.39 | 14.39 |
| 自动送料系统 | 镀锌板料塔1个，主料线30米 | 套 | 1 | 5.35 | 5.35 |
| 自动出粪系统 | 鸡粪输送带3200米，横向输送机1台，纵向输送机1台 | 套 | 1 | 3.06 | 3.06 |
| 电气控制及自动光照系统 | 电气控制电控箱，控制箱 1 台，设备动力线、控制线、信号线线 缆及桥架、 辅料等；可调光 LED 球泡灯 222 个，防水罩、升降 灯线、电缆。 | 套 | 1 | 14.03 | 14.03 |
| 自动供水系统 | 自动饮水线20套，主供水系统，包含过滤器、脉 冲水表、加药器、反冲洗系统。 | 套 | 1 | 5.97 | 5.97 |
| 3 | 150吨原料储存罐 | |  | 套 | 1 | 21.50 | 21.50 |  | 21.50 |
| 4 | 运输及安装费 | |  |  |  | 17.60 | 17.60 |  | 17.60 |
| 5 | 其他费用 | | 暂列金额 |  |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |
|  | 合计 | |  |  |  |  | 419.65 | 100 | 319.65 |